과 업 내 용 서

- 2019년 중요동산문화재(불상) 기록화 사업 -

1		용역 개요

1. 용 역 명 : 2019년 중요동산문화재(불상) 기록화 사업

2. 추진목적

❍ 국가지정 동산문화재의 구조적 안전진단 및 정밀조사 등을 통하여 문화재 보존처리 중요성․시급성 등을 판단하는 기초자료로 활용

❍ 환경적 요인(화재․지진․습기 등) 등으로 문화재의 훼손이 발생할 경우, 과학적 원형보존 및 보존관리기법 연구자료로 활용

❍ 문화재의 역사적․인문학적 배경 조사를 통하여 당해 문화재의 가치 규명, 장소의 중요성 등을 입증하는 근거자료로 활용

3. 용역기간 : 계약일로부터 2019. 11. 29.까지

4. 소요예산 : 150,000천원(2135-301-260-01/연구용역비)

5. 사업주관 : 문화재청 유형문화재과

2		과업 내용

1. 대상문화재 : 소조불․목불 2건 6점

연번	지정번호	문화재명	불상수량	불상높이(㎝)	재질	비고
1	보물 제1789호	안성 청룡사 소조석가여래삼존상	3	163 ~ 179	소조	복장유물
2	보물 제1998호	진도 쌍계사 목조석가여래삼존좌상	3	131 ~ 140	목조	복장유물
	계		6

* 사업대상은 용역 수행 과정 중 사찰 사정에 따라 변경 가능(단 과업조건(수량 및 환경 등)이 일치한 경우에 한정함)

2. 과업 세부내용

❍ 과업범위

구 분		사업내용	비고
디지털 기록화	2D 이미지데이터	ㅇ 외부 형태정보 확보를 위한 디지털 이미지 데이터 ㅇ 구조상 3D스캔 등이 불가능한 부분 보완을 위한 세부촬영
	3D 스캐닝 및 후처리	ㅇ 3D스캐닝 데이터 - Scan - 목조불 4건(총 8점)에 대한 3D 디지털 정보 획득 ㅇ 3D후처리 데이터 - Polygon, ICF, CAM데이터
	정밀실측도면	ㅇ 3D스캐닝을 통한 정밀실측 도면작성 - CAD도면
안전진단기록화	재료학적 특성	ㅇ재질분석 - 각종 분석기기를 이용한 목재의 수종 분석 - X-선회절분석, 주사전자현미경 및 P-XRF를 이용한 개금층의 조성분석 ㅇ 불상․불단․대좌의 안료분석 - 안료의 화학적 성질과 색도분석
	비파괴 안전진단	ㅇ 손상지도 작성 ㅇ 초음파 탐사, 적외선 열화상 분석, 내시경 촬영 등 안전진단 ㅇ 불상 안치장소의 계절별 온․습도 등 보존환경분석 ㅇ 불단 및 대좌에 대한 현황 조사 및 구조 분석 - 주요결함부 조사(균열 및 부재 조사), 3D스캔을 이용한 변위 조사(입면, 단면 분석), 훼손 요인 분석(연도별 부재와 구조적 차이점), 문제점 파악 및 보수․수리 방안 마련
인문학적 학술기록화	기록자료 수집 및 분석	ㅇ 대상 사찰 관련 고지도, 유리원판 및 배경자료 수집 ㅇ 대상 문화재의 제작 연혁 등 관련 사료․설화․민화 등 수집․분석 ㅇ 대상 문화재의 제작기법의 특수성 및 예술적 가치 평가(동 시대 제작 불상과의 비교․분석 등) ㅇ 사찰소장 현판 및 사적자료 수집 및 분석 ㅇ 대상 문화재 원문 및 복장자료 수집 ㅇ 중요기록자료 탈초 ㅇ 기 연구자료 수집 및 요약
	소장처 현황조사	ㅇ대상 사찰 소장 문화재 현황 파악 ㅇ대상 사찰 소장 지정문화재 현상 파악(불상)
결과보고서	사업 결과보고서	ㅇ대상문화재에 대한 인문학적 학술보고서 발간 ㅇ최근 10년 기록화 사업결과, 문화재 재질별 손상 경향 분석 및 보존관리 방안 제시
	일상관리 매뉴얼	ㅇ대상문화재 조사 결과 분석을 통한 소유자 일상관리를 위한 종합 매뉴얼 발간(보고서에 포함)

❍ 자료구축

구 분		내 용	결 과	비고
디 지 털 기록화	2D 이미지데이터	ㅇ 외부 형태정보 확보를 위한 디지털 이미지 데이터(전경 및 세부)	ㅇ 2D 이미지(JPEG/TIFF)
	3D 스캐닝 및 모델링	ㅇ 3D스캐닝 데이터	ㅇ 보존용 (취득된 스캐닝 원본)
		ㅇ 3D후처리 데이터	ㅇ 보존용, 서비스용 (고해상도, 저해상도)
		ㅇ 정밀실측도면	ㅇ 보존용, 서비스용
안전진 단 기 록 화	재료학적 특성	ㅇ 목재의 수종분석 ㅇ 개금층의 조성분석	ㅇ 실체현미경 관찰 ㅇ 주사전자현미경 분석 ㅇ SEM-EDS 분석 ㅇ X-선 회절 분석 ㅇ P-XRF 분석
		ㅇ 불상․불단․대좌의 안료분석	ㅇ P-XRF 분석 ㅇ 안료의 색도 분석 ㅇ 안료동정
	비파괴 안전진단	ㅇ 손상 현황	ㅇ 손상현황 분류 사진 및 손상지도
		ㅇ 불상의 물성 및 열화	ㅇ 초음파 속도 ㅇ 물성지도(2D 모델링)
		ㅇ 표면 결함	ㅇ 박리부의 열화상 이미지 ㅇ 박리부의 온도분포곡선
		ㅇ 내부 손상 및 제작기법	ㅇ 내시경 촬영 이미지
		ㅇ 건습 및 동결융해 등의 환경요인 분석	ㅇ 환경분석(온․습도) 데이터
		ㅇ 불단 및 대좌에 대한 현황 조사 및 구조 분석	ㅇ 불단 내·외부의 사진 ㅇ 목재열화 상태 및 구조 조사 ㅇ 불단 및 대좌 수리보수 기준 현황 ㅇ 주요결함부 조사(균열 및 부재 조사) ㅇ 3D스캔을 이용한 변위 조사(입면, 단면 분석) ㅇ 훼손 요인 분석(연도별 부재 와 구조적 차이점) ㅇ 문제점 파악 및 보수․수리 방안 마련
인문학 적 학술 기록화	기록자료 수집 및 분석	ㅇ 기록자료 수집 및 분석 ㅇ 대상 문화재 원문 및 복장자료 수집 ㅇ 중요기록자료 탈초	ㅇ 고지도, 사진 자료 ㅇ 현판 사진자료 및 탈초 ㅇ 사적기 중요기록 탈초 ㅇ 복장 사진 및 실측 자료 ㅇ 조성원문 탈초
		ㅇ 기 연구자료 수집 및 요약	ㅇ 대상문화재 관련 연구자료 분석 및 요약
	소장처 현황조사	ㅇ 소장처 현황	ㅇ 소장 사찰 배치 및 전각
		ㅇ 대상 사찰 소장 불상 현황	ㅇ 사찰 소장 주요 불상 사진 및 현황조사 ㅇ 기본 실측자료 및 연대
		ㅇ 대상 사찰 소장 지정문화재 현상 파악	ㅇ 현상 사진 ㅇ 현상 평가
결과 보고서		ㅇ 사업 결과(3D 및 진단정보)를 수록한 보고서 300부
		ㅇ 소유자 일상 관리를 위한 매뉴얼(보존방안 제시) 수록
기 타		ㅇ 구축자료는 문화재원형기록정보시스템에 등록하여야 함

❍ 자료획득 및 가공방안

구분	내 용
대상선정	ㅇ 유관사업 현황과 소유자의 자료구축여부를 조사하여 자료의 중복 구축 방지
자료섭외 및 획득	ㅇ 소유자 및 관리기관에게 협조공문을 발송 완료하여 사업동의서를 수령함 ㅇ 기타 사업추진 시 발생하는 자료섭외 및 획득은 주관사업자가 총괄 추진 (실무추진팀이 지원) - 문화재에 대한 기본정보 상세 수집(주관사업자) - 해당문화재의 DB구축여부 재확인 ㅇ 사업추진 전에 사업의 중요성(당위성) 등을 잘 설명하고, 소유자가 촬영에 거부감을 갖지 않도록 함 ㅇ 문화재 소장자의 입장을 최대한 반영하되 반드시 자료구축이 가능하도록 협의하고 문화재청과 협의된 사항만 전달함 ㅇ 국가적으로 중요한 원시자료이므로 작업 중 훼손이 발생할 경우를 대비해 보상책 수립 ㅇ 대상문화재의 훼손 ․ 분실 및 도난방지를 위하여 투입인력에 대한 신원조회 및 보안 ․ 안전 교육 실시
DB구축	ㅇ 인문학적 지식을 포함, 모든 데이터에 대해 유물별 DB구축방안 사전 설계 (담당 직원 및 관련 분야 전문가의 의견 반영) ㅇ 고품질의 3차원 디지털 데이터 확보 - 초정밀 3차원 스캐닝 방식을 적용하여 형상과 색상을 동시에 획득 - 유물의 색, 명도, 채도 및 세부문양을 정확히 획득 ㅇ 기 구축자료와의 통합구축이 가능하도록 표준화된 DB 구축 ㅇ 구축자료의 활용이 가능하도록 최대량의 자료 확보 - 촬영 시 현장감수에 철저를 기하여 추가 촬영이 필요 없도록 함 ㅇ 촬영시 문화재 안전관리에 각별한 주의 요망 - 최소한의 유물이동으로 스캐닝작업을 완료할 수 있는 방안 강구 - 이동이 불가한 경우 보안책 마련 - 문화재 안전을 위한 조명장치 및 촬영장비 활용 - 촬영팀과 소유자 이외에는 촬영현장 출입금지 조치 - 촬영시 소유자 또는 관리자 이외에는 문화재를 절대 만지지 않도록 함 ㅇ 사업진행 사항을 수시로 주관기관에 보고함
비파괴 안전진단	ㅇ 육안으로 파악할 수 없는 대상문화재의 정보를 획득(제작, 내부 상태, 성분 등) ㅇ 문화재의 현상이나 보존에 영향을 미칠 수 있다고 예상되는 경우는 문화재청과 사전 협의 ※ 문화재 보관장소 변경 시 신고 및 현상변경 시 허가사항 준수 철저 ㅇ 재료학적 특성 분석은 시료 채취가 필요 없는 첨단비파괴방식을 강구하고 시료 채취가 불가능한 경우는 문화재청과 사전 협의 ㅇ 불단 및 대좌 구조분석은 불단의 구조적 변형을 현황 및 예측 조사 하는 것으로 분석 단계에 발생되는 문제점은 문화재청과 협의 ㅇ 목조불이 보관되어있는 장소의 사계절 환경변화 등을 관찰하여 효율적인 보존방안 제시
보고서	ㅇ 사업 결과보고서가 아닌 학술 차원의 보고서 ㅇ 보고서의 구성, 내용, 편집에 대해 자문위원회의 자문을 받도록 함 ㅇ 분석에 대한 종합결과를 취합하여 해당문화재에 대한 일상관리 매뉴얼 작성 ㅇ 일상관리 매뉴얼에는 향후 필요한 보수 시기와 보수방법 제시

❍ 자료형태별 데이터 구축 기준

구분	형태	구 축 기 준
디지털기록화	3D데이터	ㅇ Scan - 대상물의 특성에 따라 정밀스캐너와 광대역스캐너의 조합을 원칙으로 함(정밀스캐너50um 이하, 광대역스캐너 3mm이하의 장비) - 스캐닝 작업시 일정한 텍스쳐 데이터 취득을 위하여 균일한 조도를 위해 조명장비를 사용 ㅇ Polygon - 원시데이터의 정밀도를 유지하는 점간 간격으로 작업함. - 면의 왜곡이 최대한 없는 기능만을 사용하여 작업함. - 보존용 데이터(ply,stl)와 웹컨텐츠용 데이터(icf)의 두 분류로 제출 - 향후 올바른 형상 분석을 위해 수학적으로 오류가 없는 데이터 품질을 유지 - 병합데이터는 원본 대비 데이터 용량기준으로 상(100%), 중(60%), 하(40%)로 제출함. ㅇ CAM 데이터 - 향후 복제가 가능한 데이터(stl)로 제출 ㅇ DataBase 구축 방안 - 원시(Raw) 데이터, 정합(Registration) 데이터, 병합(Merge) 데이터 등의 3단계로 제출한다.
	CAD도면	ㅇ 정면, 배면, 좌측면, 우측면, 평면의 기본 5개면 도면 작성 ㅇ 중요부위 부분상세 및 단면도, 특정문양 추출 도면 등 작성
	유물설명 자료	ㅇ 일반인들이 쉽게 이해할 수 있는 수준으로 문화재의 서지정보를 포함한 소개자료 작성 - A4 1~3면 분량 - 설명자료의 작성양식은 문화재청의 기준을 따름 - 일반설명을 기본으로 작성하되, 필요할 경우 전문설명 추가 작성 - 한국어와 영어, 2개 국어로 작성 ㅇ 자료작성은 자문위원회의 결정에 따라 필진을 구성, 자문위원회 감수 실시 ㅇ 외국어자료는 공신력 있는 전문기관에 의뢰하여 작성, 전문가 감수 실시 ㅇ 텍스트 표준화 (KS5601, Unicode, 확장한자)
	2D이미지	ㅇ 기본사진은 정면촬영 ㅇ 정면의 상단, 중단, 하단 및 상세 포함 30컷 내외 촬영을 기준으로 하되, 유물의 특성에 따라 유동적으로 구축 ㅇ 3000× 2000pixel이상의 해상도로 촬영 - 확장자명 Tiff 형태 보존자료 기본적으로 구축
	기록자료	ㅇ 기본사진은 정면 전체촬영 ㅇ 기록자료에 대해서는 탈초 수록 ㅇ 중요 기록자료(관련 조성원문, 개금 및 수리기 현판 등) 탈초 ㅇ 텍스트 표준화 (KS5601, Unicode, 확장한자)
	소장처 현황조사	ㅇ 기본사진은 정면 전체촬영 ㅇ 대상 사찰 소장 불상에 대한 사진과 실측 자료 수록 ㅇ 대상 사찰 소장 불상에 대한 훼손도 평가표 작성(등급분류)
	복장유물	ㅇ 복장 후령통 및 발원문, 전적류 등에 대한 조사기록화
진단기록화	재료학적 특성	재질 분석	ㅇ 각종 현미경을 이용하여 목불을 구성하는 목재의 수종을 분석하고, 이를 통해 원형복원의 기초자료 제공 ㅇ 실체 현미경, SEM-EDS, XRD 및 P-XRF를 이용하여 개금층의 조성분석 ㅇ 결과물은 분석된 그림, 테이블 및 해설이 포함된 데이터를 제출
		안료 분석	ㅇ 비파괴 장비(P-XRF)를 이용하여 목조불․불단․대좌에 나타나는 안료의 화학적 성분 분석 ㅇ 시료채취가 가능한 불상 및 대좌 안료는 파괴분석을 이용한 정량분석 실시하여 안료 동정 ㅇ 색도분석기기를 이용하여 각 안료의 색도 및 색차를 정량적으로 분석 ㅇ 결과물은 분석된 그림, 테이블 및 해설이 포함된 데이터를 제출
		손상 현황 조사	ㅇ 객관적인 기준을 바탕으로 목조불의 요인별 손상현황에 대한 정도 및 분포상태 기재 ㅇ 손상요인별 범례를 설정한 다음 손상지도를 작성하고, 이를 통해 정량적인 면적 및 점유율 산출 ㅇ 결과물은 분석된 그림, 테이블 및 해설이 포함된 데이터를 제출
	비파괴 안전진단	초음파 탐사	ㅇ 초음파를 발생시켜 매질의 통과시간, 통과길이 및 속도 등을 획득 ㅇ 불상의 표면에 두 개의 압전결정을 간접전달방식으로 배열하고, 측정거리는 일정한 간격으로 설정한 후에 측정값을 입면도에 토영하여 2D 모델링을 실시함 ㅇ 획득한 초음파속도와 2D 모델링 결과를 이용하여 불상의 열화 및 물성정도 분석 ㅇ 결과물은 분석된 그림, 테이블 및 해설이 포함된 데이터를 제출
		적외선 열화상분석	ㅇ 육안 및 타진법을 이용하여 박리부의 선행조사를 실시한 다음 열화상카메라를 이용하여 박리부의 온도분포 파악 ㅇ 대상 재질에 적합한 방사율과 주변환경 인자(거리, 습도, 온도)를 열화상카메라에 입력 ㅇ 대상 조건에 따라 수동적방법과 능동적방법을 병행하여 실시 ㅇ 전용 프로그램을 이용하여 박리부의 온도분포곡선 및 박리 도면 작성 ㅇ 결과물은 분석된 그림, 테이블 및 해설이 포함된 데이터를 제출
		내시경 촬영	ㅇ 목조불의 내부 열화정도와 제작기법을 파악하기 위해 내시경 촬영 수행 ㅇ 직경 약 1㎝ 정도의 내시경 삽입이 가능한 경우에만 실행 ㅇ 내시경은 이미지의 해상도가 뛰어나고 동영상 촬영이 가능한 산업용 내시경 활용 ㅇ 결과물은 분석된 그림, 테이블 및 해설이 포함된 데이터를 제출
		환경 요인 분석	ㅇ 불상 표면 온습도, 내부 온습도, 외부 온습도를 측정하여 주변 환경에 대한 실시간 모니터링 수행 ㅇ 불상의 표면결로, 내외부의 건습 및 동결융해에 대한 데이터 분석 ㅇ 결과물은 분석된 그림, 테이블 및 해설이 포함된 데이터를 제출
		불단 및 대좌 조사	ㅇ 구조물에 대한 위치, 치수, 구조물 간격 등을 실측하고 구조물에 대한 부재 현상 등 전반적인 현황에 대하여 조사 ㅇ 구조물에 발생된 변형의 발생 원인, 구조물의 기능 및 내력적 측면에서 구조물에 끼치는 영향 및 현재의 지속성 여부 조사 가능한 부분을 최대한 고려하여 조사 ㅇ 결과물은 분석된 그림, 테이블 및 해설이 포함된 데이터를 제출
보고서			ㅇ 사업 결과(기록화, 안전진단 정보)를 수록한 보고서 300부 ※ 보고서 규격사항은 붙임 1 참고

3. 구축 요건

가. 일반 요건

ㅇ 자료 분류체계는 문화재청에서 독자적으로 개발하는 분류체제(자료의 특수성 감안)에 따르도록 함.

ㅇ 유물설명자료 작성양식 및 데이터별 파일 네이밍 방식 등 기타 데이터 제작에 관한 자세한 사항은 「문화재 기록화사업 관리 및 활용에 관한 규정」(문화재청훈령 제291호, 2013.4.8.) 별첨 문화재기록화사업 표준데이터 제작지침을 따르도록 함.

※ 파일명명규칙 : 지정구분(지정구분+번호) + 문화재명(한글) + 파일명(한글) + 일련번호 + 추가정보 + 확장자

예시) 국보 제1호 서울숭례문 파일명 부여 ->

국보1_서울숭례문_정면전경.tif,

국보1_서울숭례문_단면도1.dwg,

국보1_서울숭례문_측면전경_20161130_공개.tif

※ 디렉토리  생성규칙

- 지정구분 + 문화재명 + 데이터범주 + 파일구성 + 작업구성

ㅇ 구축자료는 「문화재 기록화사업 관리 및 활용에 관한 규정」(문화재청 훈령 제291호, 2013.4.8)에 의한 검사 및 품질관리 등의 사업을 추진하고 특히, 문화재청의 「문화재 기록화사업 표준데이터 제작 지침」에 따라 제작, 납품하여 기 구축된 문화재기록화통합DB시스템에서 서비스 가능하도록 구축함.

ㅇ DB구축은 우선 섭외가 완료된 자료를 대상으로 구축하며, 국가지정문화재 원천정보 영구보존체계 구축이 가능하도록 획득단계부터 정확한 실측정보를 확보해야 함.

ㅇ 모든 데이터는 각 유물에 대한 인문학적인 지식을 고려하여 구축되어야 함

ㅇ DB구축 대상 자료는 기 구축된 자료와 중복되지 않아야 함.

ㅇ 주관사업자는 자료형태별 데이터제작지침서와 사업수행계획서를 표준규격에 준하여 작성하고 계약 후 14일 이내에 별도 제출하여야 함.

ㅇ 구축된 DB자료는 각 단계별로 전담 확인자를 배치하여 확인 및 검사를 실시하며 자문위원회의 자문 및 감리를 받아야 함.

ㅇ 구축된 DB자료는 각 단계별로 검사를 실시하고 검사결과 일정 수준에 미달되면 재구축을 요구할 수 있음.

ㅇ 구축자료는 외장하드로 저장하여 제출하고, 자료를 문화재원형기록정보시스템에 등록하고 담당공무원의 승인을 받아야 함.

ㅇ 성분분석 및 안전진단 자료는 효과적인 활용을 위하여 DB로 구축하여 제작 납품하여야 함.

ㅇ 입체영상화(3D) 제작 분야는 문화재청 정보화기획팀에서 배포(2013.1.10)한 「문화재 3차원 레이저스캐닝 표준작업지침」을 적용하여야 함.

ㅇ 문화재 영문 표기 시「문화재명칭 영문표기 기준 규칙」(문화재청 예규 제183호,  2017.09.08)을 적용하여야 함.

ㅇ 세부과업에 대한 현장 작업일지(참여인력, 참여일자(시간), 관련 사진 등 포함)를 제출하도록 함.

나. 상세 요구사항

ㅇ 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		001
요구사항 명칭		사업수행 시 의무사항
요구 사항 상세 설명	정의	사업수행 시 의무사항
	세부 내용	<사업수행 일반사항> ㅇ 주관사업자는 계약 체결 후 14일 이내에 다음 서류를 제출해야 함 - 착수계 ※ 주관사업자와 주관기관의 협의에 의해 착수보고회의를 개최할 수 있음 - 사업수행계획서 ․ 사업수행계획서에는 구축대상자료 목록에 대한 자료수집계획이 포함되어야 함 ․ 충분한 인원의 전문인력(DB구축 및 품질관리)을 투입해야 하며 투입인력 업무분장 및 세부공정표를 포함해야 함 - 자료형태별 데이터 제작지침서 ․ 구축자료의 제작범위 및 제작(공정)절차를 자료형태별 데이터제작지침서 에 구체적으로 명시하여야 함 - 사업수행자의 실적 및 참여자명단 - 사업수행 책임자 및 참여자 전원의 보안각서 ․ 사업에 투입되는 모든 인력에 대해 산출물 보안에 대한 보안각서를 작성토록 함 ㅇ 주관사업자는 계약종료일까지 최종 구축된 DB를 주관기관에 납품하고, 완료계를 제출해야 함 ※ 주관사업자와 주관기관의 협의에 의해 완료보고회의를 개최할 수 있음 <사업관리> ㅇ 주관사업자는 동 사업의 효율적 수행을 위해 필요한 적정 작업장과 장비를 갖추어야 하고 작업장소 등은 상호협의하여 결정함

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		002
요구사항 명칭		품질 관리
요구 사항 상세 설명	정의	․사업의 비전과 추진목표를 달성하기 위해 필요한 품질관리 활동 절차
	세부 내용	ㅇ 품질에 대한 주관기관 및 전담기관의 요구사항을 정확히 반영하고 품질 요구사항이 정확히 구현되도록 함. ㅇ 활용성에 중점을 둔 엄격한 품질관리 시행 - 1단계 : DB작업자에 의한 품질전수검사 - 2단계 : 수행사업자 자체 검사 - 3단계 : 자문에 의한 품질전수검사 - 4단계 : 문화재청 확인검사 ㅇ 데이터형태별 공정절차와 함께 검사단계를 표기한 전체 품질검사 계획안 작성 ㅇ 각 공정마다 품질목표와 품질기준 및 점검항목을 설정해서 단계별 품질 목표를 검증함. - 각 검사단계별(자료형태별) 품질검사항목 및 검사기준을 체크리스트(검사지침)로 구체화해서 작성함. - 검사자는 단계별 구축결과물이 체크리스트 상에 명시된 품질기준에 미달할 경우 재구축을 요구할 수 있음. ㅇ DB품질 향상을 위한 조건 - 고화질 ․ 고품질의 데이터 구축을 위하여 고성능 기자재를 활용하여 데이터를 수집하고 수집된 데이터를 보정함. - 대용량의 데이터를 효율적으로 DB에 저장하며 저장된 데이터의 손실을 최소화 할 수 있는 방안을 마련함. ㅇ 최종감리 실시 전, 전체 구축결과물에 대해 문화재 관련 분야 등 해당분야 전문가(검수전문위원 2인)를 선정하여 데이터 품질 보증을 위한 검수 실시 감수를 받도록 함. ㅇ 기타 동 사업에 관한 사항 중 명기되지 아니한 모든 부분에 대해서는 문화재청 유형문화재과와 협의하여 그 결정에 따르도록 함.

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		003
요구사항 명칭		자문 ․ 감수 ․ 감리․ 검사
요구 사항 상세 설명	정의	자문 ․ 감수 ․ 감리․ 검사
	세부 내용	ㅇ 동 사업과 관련해 충분한 경력이 있는 전문인력을 활용하고 수시로 관계 전문가의 자문을 받아 추진하도록 함. 자문위원은 문화재청과 협의하여 구성하고, 착수‧중간‧결과 등 단계에서 3회 이상 자문을 실시하도록 함 ㅇ 구축자료는 단계별 검사과정에서 합격 및 불합격으로 판정하고, 불합격 판정을 받은 자료는 재생산 납품하여야 함. ㅇ 유물설명자료 및 전체 구축결과물에 대해 해당분야 문화재 전문가의 감수를 받아야 함. ㅇ 주관사업자는 최종 DB구축 후 관계전문가의 감리를 받아야 함. ㅇ 주관사업자는 계약기간 종료일까지 구축결과물 및 문화재청이 요구하는 증빙서류 일체를 문화재청에 제출하여야 하며, 구축결과물에 대해서는 이후 문화재청의 검사를 받아야 함. ㅇ 최종 구축된 DB가 일정 수준에 미달되면 재구축을 요구할 수 있음

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		004
요구사항 명칭		원시동산문화재 훼손방지대책
요구 사항 상세 설명	정의	원시동산문화재 훼손방지대책
	세부 내용	ㅇ 자료측정팀(3D스캐닝, 2D이미지, 비파괴안전진단)은 신원조회를 실시하여 적격자 투입을 원칙으로 함(자료측정팀의 인력변경 시 주관기관에 신원조회자료 제출) ㅇ 자료훼손 방지를 위한 작업지침 교육 및 철저한 보안교육을 주기적으로 실시하여야 함. ㅇ 자료측정 과정에서 발생할 수 있는 대상자료 훼손에 대한 구체적인 대책을 제시하여야 함. ㅇ 작업지침 교육사항 - 준비 : 작업 일정과 내용, 주의사항 등에 대하여 문화재 소장(관리)자에게 사전에 충분히 설명. - 복장 : 문화재소장자가 거부감을 갖지 않는 단정한 복장과 장갑 및 마스크 착용(땀 등 이물질이 문화재에 닿지 않도록 주의) - 작업대 주변의 불필요한 물건 사전 제거(상, 하, 좌, 우의 모든 물체 사전 확인) - 필기구 중 잉크를 사용하는 것(만년필 등) 사용 금지. - 작업시 음주 ․ 흡연 ․ 음식물 섭취 등 촬영에 지장이 되는 행위 절대금지 - 작업시 소유자 또는 관리자 이외에는 문화재를 절대 만지지 않도록 함 ※ 주관사업자의 과실이나 원인 제공으로 인한 자료훼손 및 망실 시, 보존처리나 변재 등 민 ․ 형사상의 책임은 주관사업자에게 있음 - 문화재 안전을 위한 조명장치 및 촬영장비 활용. - 작업팀과 소유자 또는 관리자 이외에는 작업현장 출입금지 조치.

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		005
요구사항 명칭		결과물 제출(납품)
요구 사항 상세 설명	정의	결과물 제출(납품)
	세부 내용	ㅇ 구축자료는 장기보존을 위해 외장하드로 저장하여 2부 납품, CD로 10부 납품하도록 하며 저작권에 관한 권한은 일반용역 계약특수조건 및 용역계약 일반조건(계약예규)에 의함. - CD에는 보고서 파일을 디지털로 전환하여 제출 - CD의 전면과 측면에 제목, 년도, 발주청, 용역자 등 관련정보를 표시 - 각 사업단계별 발생하는 산출물(워크시트 등)도 별도로 납품 - 결과물은 직접 유관기관에 DM 발송 ㅇ 모든 데이터는 구축과정에서 발생하는 원본데이터도 함께 제출하여, 향후 추가적인 데이터 구축에 문제가 없도록 함 ㅇ 결과물 실행에 수반되는 소프트웨어 정보를 포함하여 납품 ㅇ 소장처 현황조사 관련 자료는 비공개 자료이므로 납품방법은 주관부서와 상의하여 별도 편집하여 제출.

ㅇ 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류

프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호

006

요구사항 명칭

소유권 및 저작권

요구

사항

상세

설명

정의

소유권 및 저작권

세부

내용

․저작권 등 타인의 권리를 침해함으로 인하여 발주기관에게 손해가

발생한 경우에는 그 손해를 배상하여야 함

․본 사업과 관련하여 모든 최종성과물(저작권법상 2차적 저작물, 편집 저작물 포함)의 저작권은 일반용역 계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의함

․결과물이 공공저작물로서 자유이용이 바람직하다고 판단되는 경우, 기획재정부 「(계약예규) 용역계약일반조건」제56조 단서에 따라 추후 협의를 통해「저작재산권 양도계약서」를 체결하여 공동소유와 달리 정할 수 있음

※ 과업수행자가 용역 수행중 제3자의 저작물을 이용한 경우, 제3자에게 저작재산권을 양도받거나 이용허락을 받음으로써, 문화재청이 해당 산출물을 이용함에 법적 또는 기술적 문제가 발생치 않도록 하여야 함

․공급자(용역 수행자)는 소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준 제14조의2에 따라 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며,

․이때 발주기관은「보안업무규정」제4조에 의한 누출금지정보에 해당하지 않을 경우와 다음 사항을 준수하는 경우에 한하여 제공할 수 있음

․공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의의 확약서를 발주기관에 지출하여야 함

․공급자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함

․발주기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는「국가계약법」제76조제1항제3호 및「지방계약법」제92조제1항제19호에 따라 입찰참가자격을 제한함

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		001
요구사항 명칭		무상하자보수
요구 사항 상세 설명	정의	․사업의 결과로 작성된 산출물과 관련 시스템 등에 관한 하자보수 운영 및 지원 절차
	세부 내용	ㅇ 소프트웨어산업진흥법 제20조의4(소프트웨어사업의 하자담보책임)에 따라 사업을 종료한 날부터 1년 간 무상하자보수 함 ㅇ 사업 운영에 대한 전반적인 관리 매뉴얼 및 기술 자료를 제공하고, 하자보수 능력을 배양할 수 있는 방안을 제시해야 함 ㅇ 주관사업자는 무상하자보수 기간 중 DB구축 전 과정에 참여한 인력과 전문 기술요원으로 하자보수 전담팀을 구성하여 서비스의 신뢰성과 안정성 유지 방안을 구체적으로 제시하여야 함

다. 기 타

ㅇ 본 사업의 DB구축 과정에서 사업의 성공적인 완료에 필요하다고 판단되는 추가사항 발생 시, 문화재청의 요구에 따라 수행하여야 함

ㅇ 문화재청이 과업성과품에 대하여 수정․보완을 요구할 경우 완료 후라도 과업수행자 부담으로 수정․보완하여 제출하여야 함

ㅇ 기타 동 사업에 관한 사항 중 명기되지 아니한 모든 부분에 대해서는 문화재청과 협의하여 그 결정에 따라야 함

ㅇ 직접경비(자문비, 보고서 발간비)는 완료 후 사후정산 해야 함

3		이행 및 유의사항

1. 용역수행자는 성과품 납품 시 담당자와 사전 협의한 후 납품하여야 합니다.

2. 다음사항에 해당하는 사례가 발생하였을 경우 발주자 판단에 의해 일방적으로 용역계약을 해지할 수 있으며 용역수행자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없고 어떤 형태로든 보상을 청구할 수 없습니다.

❍ 과업지시서의 과업내용에 따르지 않거나 계약내용에 대한 발주자 지시에 순응하지 않을 때

❍ 용역수행 추진이 부진하여 용역기간 내에 용역을 완료할 수 없다고 판단될 때

3. 과업내용에서 누락된 사항은 일반 관련사항을 적용합니다.

4. 용역책임자는 용역일정을 준수하고 담당자가 정하는 바에 따라 용역수행 진도를 보고합니다.

5. 발주자는 관계전문가 또는 관련 공무원을 조사현장에 파견하여 진행사항을 확인할 수 있으며 용역수행자는 이에 협조하여야 합니다.

6. 용역수행 중 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우 용역수행자는 일부 과업내용을 의뢰하여 수행할 수 있으며 의뢰한 결과물 및 보완사항에 대하여는 용역업체가 책임을 가집니다.

7. 용역수행자는 성과품 납품 전 우리 청의 검토를 받고, 승인을 득한 후에 인쇄하여 납품하도록 하며, 이때 소요되는 경비는 따로 지급하지 않습니다.

붙임 1. 보고서 규격서 1부

2. 공공저작물 자유이용허락 동의서 1부

【붙임 1】

규 격 서

1. 품  명 : 2019년 중요동산문화재(불상) 기록화 사업

2. 규  격 : 국배판(10절)

3. 부  수 : 각 300부(1~2권-분권)

4. 면  수 : 424면[표지 8면, 면지 16면, 본문원색 400면]

5. 지  질

ㅇ 표지 : 몽블랑  240g/㎡

ㅇ 본문 : 몽블랑  100g/㎡

ㅇ 면지 : 매직칼라 120g/㎡

6. 인  쇄

ㅇ 표지 : 4도, 단면

ㅇ 본문 : 4도, 양면

7. 제 본 : 무사무선철

8. 코 팅 : 무광라미네이팅

9. 기 타

ㅇ 표지 날개접지 및 박작업

ㅇ PDF 디지털 파일 원본(CD 10장)

【붙임 2】

공공저작물 자유이용허락 동의서

■ 저작자 표시

ㅇ 기관(개인)명 :

ㅇ 생년월일 :

ㅇ 주소 :

■ 저작물 표시

ㅇ 저작물명 :

ㅇ 상세정보 :

■ 저작재산권 이용허락 동의

본 ㅇㅇㅇ(기관 또는 개인명)은 ㅇㅇㅇ(저작물명)의 민간제공을 통해 이용자가 자유롭게 이용할 수 있도록 ㅇㅇㅇ(해당공공기관명)의 저작재산권(□ 복제권, □ 공연권, □ 공중송신권, □ 전시권, □ 배포권, □ 대여권, □ 2차적저작물작성권)의 이용허락에 동의한다.

■ 공공누리 적용 동의

본 ㅇㅇㅇ(기관 또는 개인명)은 ㅇㅇㅇ(저작물명)에 포함되어 있는 초상권 사용데 대한 초상권 동의를 받았으며, 이에 따라 초상권이 포함된 ㅇㅇㅇ(저작물명)의 제공형태에 앞서 동의한 형태에 따라 저작을 사용할 권리 일체를 ㅇㅇㅇ(해당공공기관명)에게 부여한다.

■ 동일성유지권 행사 제한에 대한 동의

본 ㅇㅇㅇ(기관 또는 개인명)은 ㅇㅇㅇ(저작물명)에 대한 공공누리 ‘변경가능’ 조건에 따라, 본질적인 내용의 변경을 포함하여 연구결과 또는 명예의 심각한 훼손 등 특별한 사정이 없는 한 저작물 변경에 대해 동일성유지권을 행사하지 않기로 하는 것에 동의한다.

2019년     월     일

저 작 자 : ㅇ ㅇ ㅇ  (인)

활용기관 : ㅇ ㅇ ㅇ  (직인)