「2018년도 문화유산 3D DB구축 」

제  안  요  청  서

2018. 1.

사 업 책임자	정보화담당관
	담당사무관	도 레 미	TEL 042-481-4752
	담 당 자	강 성 진	TEL 042-481-4628

목    차

Ⅰ. 사업개요	1~3

□ 사 업 명	1

□ 사업목적	1

□ 사업기간	1

□ 사업예산	1

□ 과업내용	1

□ 추진체계 및 역할분담	2

□ 추진계획	3

□ 기대효과	3

Ⅱ. 과업내용	4~23

□ 문화유산 3D DB구축 부문	4

□ 문화유산 3D 프린팅 DB 구축 부문	9

□ 문화유산 3D DB 구축 제작 지침 고도화	11

□ 사업관리 요구사항(공통)	12

Ⅲ. 제안안내	24~28

□ 입찰 참가 자격	24

□ 입찰 및 낙찰방식	24

□ 입찰서류 제출 및 제안서 기술평가	26

□ 제안서 작성안내	27

□ 기타 유의사항	28

Ⅳ. 참고사항	29

□ 기타 준수사항	29

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준	30

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준	32

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업명 : 2018년 문화유산 3D DB구축

□ 사업목적

❍ 전국 각지에 분포하고 있는 문화유산의 원형 보존․복원을 위한 3D DB 구축 및 융․복합 디지털 콘텐츠 활용기반 조성

❍ 문화유산 3D 데이터의 활용성 강화 및 민간 활성화 기반 조성을 위한 3D프린팅 데이터 구축

❍ 최신 기술 반영, 국·내외 사례 분석 등을 통한 문화유산 3D DB 구축 제작 지침  고도화

□ 사업기간 : 계약일부터 210일

□ 예    산 : 443백만원

□ 과업내용

❍ 문화유산 3D DB구축

- 문화유산 3D 스캔 데이터 구축(20건), 광대역 스캔 기준점 측량

- 3D스캔 데이터 후처리, 이미지, 도면, 멀티미디어 등 활용콘텐츠 구축

- 국외소장 문화유산 현황 조사 및 3D 스캔 대상 목록화

❍ 문화유산 3D 프린팅 DB구축

- 3D 스캔 대상 중 3D프린팅에 적합한 문화재 선정(50건)

- 품질 별(고해상도, 저해상도) 3D 프린팅 데이터 구축

- 시각장애인용 문화유산 설명 점자 데이터 시범 구축(5건)

❍ 문화유산 3D DB 구축 제작 지침 고도화

-「문화재 3D 스캔 데이터 표준 제작 매뉴얼」재정비

- 문화유산 3D 프린팅 DB구축 제작 지침 고도화

□ 추진체계 및 역할분담

❍ 추진체계

❍ 역할분담

구 분		주 요 내 용
주관기관 (문화재청)	정보화담당관실 (사업총괄)	․사업계획 수립 및 과업내용서 작성 ․사업 운영 및 구축 데이터 품질관리 ․대상선정, 협의체구성, 현장점검, 과제 수행관리 및 사업관리 ․납품 데이터 및 산출결과물의 검수․검사 등
	각 부서 (업무소관)	․DB구축 대상 문화재 선정 및 실무자회의 참석·자문 지원
자문위원 (내·외부전문가)		․자문위원은 문화재청, 유관기관, 전문가(산·학·연) 등으로 구성 ․3D DB 구축 대상 문화재 유형별 특성 및 품질검토 자문 ․3D DB 구축 제작 지침 고도화 자문
주관사업자		․사업 요구분석(주관기관, 참여기관 등) ․사업관리, 인력관리, 위험관리, 품질관리, 보안관리 등 업무 ․추진실적 보고 및 산출물 제출 ․유관기관 업무협의, 운영자 교육, 기술지원 및 하자보수 ․실무자회의, 협의체 등 구성․운영 등 과제수행에 필요한 사항
유관기관 (지자체, 박물관, 관리단체 등)		․문화유산 3D DB구축 및 콘텐츠 구축에 관한 업무협의 ․관계자 회의 참여 및 기술자문에 관한 사항

□ 추진계획

사 업 내 용	추 진 일 정
	M		M+1		M+2		M+3		M+4		M+5		M+6
❍ 기획 및 업무분석
․ 사업추진팀 구성
․ 사업수행계획수립
․ 주관기관 요구사항 분석
❍ 3D DB구축 부문
․ 3D DB대상 예비조사 및 대상 선정
․ 본공정(스캔)
․ 데이터 후처리 및 콘텐츠 제작
․ 구축 데이터 품질검사
․ 산출물 납품 및 완료보고
❍ 3D 프린팅 데이터 DB구축 부문
․ 대상 선정 및 데이터 품질 점검
․ 데이터 구축, 품질검사 및 납품
❍ 3D DB 구축 제작 지침 고도화
․ 문화재 3D 스캔데이터 표준 제작 매뉴얼 재정비
․ 문화유산 3D 프린팅 DB구축 제작 지침 고도화

□  기대효과

❍ 문화유산 원형보존․복원을 위한 고품질의 3차원 원천데이터 확충 및 통합 관리기반 조성 ⇒ 문화유산 3차원 디지털 아카이브 강화

❍ 문화유산 3D스캔데이터 공개로 문화재 보존관리 및 조사연구, 디지털 콘텐츠 개발 등 활용성 강화 ⇒ 문화유산의 가치 재조명 기회 확산

❍ 문화유산 3D프린팅 DB구축을 통한 민간 활용 기회 확대 및 4차 산업혁명 성장 동력 견인 ⇒ 정보 사각지대 해소 및 민간 활용성 강화

Ⅱ		과 업 내 용

□ 문화유산 3D DB구축 부문

❍ 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
데이터 요구사항	DR-01	스캔 대상 문화재 선정
	DR-02	대상 문화재 스캔
	DR-03	레이저 스캔 데이터 후처리
	DR-04	맵핑 소스 사진 촬영
	DR-05	스캔데이터 이미지 도면 작성
	DR-06	3D스캔데이터 활용 콘텐츠 구축
	DR-07	산출물 제작 디렉토리 구성
	DR-08	보고서 및 워크시트 작성

❍ 요구사항 세부내용

고유번호

DR-01

요구사항 명칭

스캔 대상 문화재 선정

요구

사항

상세

설명

정의

스캔 대상 문화재 선정

세부 내용

❍ 국보․보물 등 문화유산 총 20건의 3D 스캔 DB구축

- 대상문화재는 DB구축 대상 선정 기준, 관리단체 수요조사 결과에 따라 문화재청에서 예비 목록을 확보하고 계약 체결 후 주관사업자에 전달

- 계약 체결 후 사전 조사 시 소장처 및 관리기관과의 협의 후 최종 대상 선정

- 협의 과정에서 문화재 구조, 규모, 형태 등을 고려하여 소요금액 및 대상 수량 재산정함

<DB구축 대상 선정 기준>

- 문화재청, 지자체, 관리단체에서 수행하는 문화재기록화사업 중 3D 스캔을 하지 않은 문화재 대상(기본조건)

- (1유형)중요문화재로서 화재·훼손·멸실 우려가 크거나 최근 보존처리가 완료된 문화재

- (2유형)세계문화유산으로서 세트 구현이 가능한 문화재

- (3유형)문화재청, 지자체, 박물관 등 기록보존, 학술연구 수요에 의한 문화재

- (4유형)문화선양, 콘텐츠 개발 등 홍보활동 효과가 큰 문화재

❍ 국외소재 문화재 현황 조사 및 3D 스캔 대상 목록화

- 국외소재 문화재 현황을 조사하고 3D 스캔 대상 목록화

- 문화재청 국제협력과, 국외소재문화재재단의 국외소재 문화재 조사결과를 참고하여 우리 문화재 소장 박물관 등 국외 기관 및 3D 스캔에 적합한 대상을 선정하고 우선순위에 근거한 목록화

산출 정보

대상으로 선정된 문화재 20건

요구사항 출처

문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-02
요구사항 명칭		대상 문화재 스캔
요구 사항 상세 설명	정의	대상 문화재 스캔
	세부 내용	❍ 스캔 작업과정은 원칙적으로 문화재청의 「문화재 3차원 스캔데이터 표준 제작 매뉴얼」에서 제시한 작업공정 및 지침내용을 준용하여 진행 ❍ 모든 부동산문화재는 광대역 스캔방식에 의해 작업을 진행하고, 필요할 경우, 문화재의 구조, 재질, 규모, 형태 등을 고려 정밀스캐너를 사용하여 데이터 취득 ❍ 모든 부동산문화재는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법룰」제7조에 따라 기준점측량을 실시하고, 측정된 기준점에 의거 광대역 스캔 실시 ❍ 기준점 측량 시에는 공인 기관의 측량성과심사를 득하도록 함 ※ 단 군사시설이나 국가중요시설 내 측량성과심사 시 해당기관의 정책에 따름 ❍ 좌표계는 상기 법령에서 제시한 세계측지계를 사용하고, 문화재청 공간정보관리 좌표계(UTM-K))로 변환하여 최종성과물에 모두 제시될 수 있도록 함 ❍ 사업대상 부동산문화재는 기존 문화재청에서 실시한 지적현황 측량 성과를 검토하여 지적도 상에 문화재 구조물의 배치상태를 확인할 수 있도록 하고, 국토지리정보원에서 제작한 1:5,000 축척 수치지형도에도 구조물 배치상태를 표시하여 제출 ❍ GPS 측량점은 x, y, z가 모두 최대 1cm이하의 오차를 갖도록 함 ❍ 문화재 주변의 지형은 구조물 배치 확인, 콘텐츠 제작 등에 활용할 수 있도록 문화재 주변 환경을 간격 20㎜이하로 스캔 ❍ 스캔 대상 문화재의 모든 구조물은 간격 6㎜이하로 스캔을 실시하고, 정밀도를 필요로 하는 문양이나 그림, 문자 및 조각된 중요부재 등은 간격 1㎜이하의 초정밀스캔 실시 ❍ 정밀스캔은 문화재의 각 부재별 현존상태 및 결합상태가 상세히 나타나도록 정밀측량을 실시하고, 모든 문화재에 대해 형상과 색상을 동시에 취득 함 ❍ 정밀측량 후 충분한 밀도로 점군이 취득되고 저장되었는지를 확인하여 향후 취득한 데이터를 이용하여 후속 작업이 원활히 수행될 수 있도록 함 ❍ 문화재의 높이가 높거나 정밀측량이 곤란할 경우 비계 등을 설치하여 누락되는 곳이 없도록 실시하되, 시설설치는 소장기관, 발주처와 협의하여 문화재 손상이 가지 않도록 함 ❍ 특히 목조건축문화재의 경우 내부 공간 스캔 시 부재 간 간섭으로 인해 누락되는 부분이 없도록 최대한 스캔할 것
산출 정보		스캔데이터, 측량성과심사서, 매쉬(mesh) 3D 모델
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-03
요구사항 명칭		레이저 스캔 데이터 후처리
요구 사항 상세 설명	정의	레이저 스캔 데이터 후처리
	세부 내용	❍ 후처리 작업은 스캔된 정밀도를 유지하고, 문화재의 성형, 이음부 등 모든 면에 대해 작업 실시 ❍ 과업수행 중 누락된 부분을 발견하게 되면, 이를 발주처에 보고하고 재차 정밀스캔, 보완하여 과업 수행 ❍ 문화재와 무관한 점군데이터 취득으로 인해 발생한 노이즈는 육안 확인을 통해 자동 또는 수동으로 반드시 삭제도록 함 ❍ 정밀스캔 작업으로 취득한 데이터는 자동정합과 수동정합을 실시한다. 수동정합은 데이터의 허용오차, 계산 점 개수, 반복횟수 등을 정밀계산한 후 최소 오차의 병합데이터가 생성되도록 함 ❍ 심한 광택이나 특정한 표면색 등으로 인해 정합된 데이터와 실제 문화재의 표면 질감이 다른 경우는 발주처와 상의하여 처리방식 결정 또는 대상 변경 ❍ 광대역 스캔데이터의 기록보존용 모델링데이터는 점(Point) 간격 10㎜이하, 활용데이터는 50㎜이하로 하고, 정밀스캔 데이터는 1㎜이하, 10㎜이하로 각각 제작 단, 건조물 문화재는 발주처와 협의하여 모델링데이터 제작여부 결정 ❍ 정합데이터 최적화 과정에서 문화재 형상과 색상의 손상이 발생하지 않도록 하되, 문화재의 입체적 형상특성으로 인해 미스캔된 부위의 정합처리는 발주처와의 협의하여 진행하도록 함 ❍ 매핑과정에서 색보정은 컬러카드 및 그레이카드와 함께 촬영한 사진을 기준으로 원형 색감이 손상되지 않는 범위 내에서 색보정을 한 후 동일한 지점을 최대한 많이 선택해 사진 정합의 정확도를 높이도록 함 ❍ 맵핑 소스 촬영환경의 영향으로 인해 문화재의 실제 색상과 차이가 발생할 경우, 발주처와 협의하여 후처리 진행 또는 대상 변경 ❍ 후처리 작업 시 맵핑 소스는 정각에서 촬영한 것을 사용하며, 데이터도 정각을 기준으로 함 ❍ 원판사진을 입힌 데이터 자료는 활용도를 감안하여 통상 사용하는 프로그램에서 훼손정도 및 상태를 구별할 수 있도록 처리되어야 함
산출 정보		후처리된 스캔데이터
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-04
요구사항 명칭		맵핑 소스 사진 촬영
요구 사항 상세 설명	정의	맵핑 소스 사진 촬영
	세부 내용	❍ 일조상태에서 음영이 생기지 않도록 주의하여 촬영거리 및 중복도를 고려하여 정사사진으로 촬영한다. 다만, 부득이한 경우 조명을 사용할 수 있으며 이 경우 문화재의 보존 ‧ 관리에 영향을 미치지 않아야 함 ❍ 사진촬영은 대상 문화재의 전경, 부재별, 위치별 사진 및 정밀측량 조사 작업공정을 촬영함을 원칙으로 함 ❍ 문화재의 실제 색상정보가 취득될 수 있도록 고해상도 카메라를 이용하여 매핑소스 촬영 실시 ❍ 맵핑 소스 촬영 시 조명은 백색광을 원칙으로 하며 촬영대상에 음영이 생기지 않도록 하되, 실내 환경에 의해 음영을 제거할 수 없을 경우, 발주처와 별도 협의하여 맵핑 방식을 정하도록 함 ❍ 촬영조건상 사진의 선명도, 색감 등이 원형과 달리 왜곡이 발생할 경우 재촬영하여야 한다. 사진의 해상도는 4000×3000픽셀 이상이 되도록 함
산출 정보		사진
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-05
요구사항 명칭		스캔데이터 이미지 도면 작성
요구 사항 상세 설명	정의	스캔데이터 이미지 도면 작성
	세부 내용	❍ 도면은 스캔데이터 이미지 도면을 작성하는 것을 원칙으로 하고, 기본구성은 다음과 같음 - 기본구성 : 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도, 평면도, 단면도 - 목조건축문화재 : 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도, 바닥평면도, 지붕평면도, 단면도, 앙시도 ❍ 이미지 해상도는 9000×5000픽셀 이상으로 하고 부재들이 구분되도록 함 ❍「문화재 3차원 스캔데이터 표준 제작 매뉴얼」 고도화에 따라 라인드로잉 도면을 작성해야 할 경우, 「문화재수리 설계도서 작성 기준」(문화재청 고시 제2016-166호, 2016.12.1)을 참고하여 적용 가능한 부분을 최대한 활용하도록 함 ❍ 기준점 측량에 의해 스캔을 실시한 문화재의 경우, 지형도와 지적도에 스캔데이터를 배치한 도면을 제작하여 제출
산출 정보		2D 도면
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-06
요구사항 명칭		3D스캔데이터 활용 콘텐츠 구축
요구 사항 상세 설명	정의	3D스캔데이터 활용 콘텐츠 구축
	세부 내용	❍ 사업대상 부동산문화재는 3차원 광대역스캔데이터(point cloud date, 점군데이터)를 활용하여 대상문화재 및 주변 환경에 대해 동영상을 제작하되 불필요한 노이즈는 제거하고 스캔포지션 홀은 최대한 표출되지 않도록 함 ❍ 대상문화재의 이해를 돕기 위해 설명 자료를 작성한 후 별도의 자막파일이 있는 동영상과 자막을 포함하여 인코딩한 동영상으로 분리하여 제작 함 - 동영상 제작 시 자막에서 설명하는 부분과 영상 부분이 가급적 일치하도록 제작 - 자막으로 사용하는 문구는 문화재청 국가문화유산포털에 있는 문화재 정보 활용 - 영상에 사용되는 포인터 데이터의 해상도는 전년도 성과물을 참고하여 제작 ❍ 상기 동영상파일은「문화재 기록화사업 표준데이터 기록지침」의 제시기준에 의거 기록보존용과 활용서비스용을 구분하여 제작하는 것을 원칙으로 한다. 단, 대상 문화재의 규모와 특성을 고려하여 지침에서 제시한 기준의 변경이 필요할 경우, 발주처와 협의하여 정함 ❍ 서비스용 3D 모델링데이터는 웹에서 볼 수 있도록 하거나 전용 무료소프트웨어에서 볼 수 있어야 함 ❍ 활용 콘텐츠(도면, 사진, 영상, 모델링데이터)는 관계기관 및 소장처에 제공 할 수 있도록 별도 제작 납품
산출 정보		동영상, 3D 모델링 데이터
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-07
요구사항 명칭		산출물 제작 디렉토리 구성
요구 사항 상세 설명	정의	산출물 제작 디렉토리 구성
	세부 내용	❍ 디렉토리는 「문화재 기록화사업 표준데이터제작지침」에서 제시하는 파일포맷, 확장자를 준수하는 것을 원칙으로 하되, 보존관리상 이견이 있을 경우 발주처와 협의하여 결정하도록 함 ❍ 디렉토리 구축 시 파일포맷은 기록보존용과 서비스용 파일로 나누도록 함 ❍ 파일포맷은 구제표준의 파일형식을 따르는 것을 원칙으로 하며, 국제표준이 없는 경우는 범용되고 있는 파일을 형식을 따름
산출 정보		3D 디지털세트 디렉토리
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-08
요구사항 명칭		보고서 및 워크시트 작성
요구 사항 상세 설명	정의	보고서 및 워크시트 작성
	세부 내용	❍ 스캔작업 과정에 대한 일자별 작업량, 작업투입인원, 시간 등 상세하게 기록 ❍ 정밀스캔 데이터의 획득에 이용한 장비 기종과 장비사양 그리고 정밀측량한 각 부재에 대한 데이터의 파일명을 보고서 및 워크시트에 기록하여 제출 ❍ 원본 데이터를 이용한 모델링 작업의 계획과 데이터의 처리방법 등 제시 ❍ 워크시트는 데이터의 목록, 부재별 컷 번호, 컷 각도 등을 기재한 야장을 날짜별, 부재별로 정리하여야 함 ❍ 워크시트는 문화재청 「문화재 3차원 레이저스캐닝 표준작업지침」의 양식에 의거 작성하되, 현장상황에 맞게 감독공무원과 상의하여 수정․보완할 수 있음
산출 정보		보고서 및 워크시트
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

□ 문화유산 3D 프린팅 DB구축 부문

❍ 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
데이터 요구사항	DR-P-01	3D 프린팅 DB구축 대상 선정
	DR-P-02	3D 프린팅 품질 기준 확보
	DR-P-03	3D 프린팅 DB구축 및 활용방안 연구

❍ 요구사항 세부내용

고유번호

DR-P-01

요구사항 명칭

3D 프린팅 DB구축 대상 선정

요구

사항

상세

설명

정의

3D 프린팅 DB구축 대상 선정 기준 제시

세부 내용

❍ 기 구축 또는 구축 예정인 광대역 또는 정밀 스캔 3D 모델링 대상

❍ 문화재청, 지자체 등에서 구축한 데이터 현황을 수집하고 선정기준에 부합한 대상 추출 및 목록화 실시

※ 문화재 원형기록정보시스템에 등록된 문화재 우선 대상

<DB구축 대상 선정 기준>

- 기 구축 또는 구축 예정 3D 스캔 문화재(기본조건)

- 문화유산에 대한 국민적 관심이 높으면서 중요문화재로서 소장가치가 있는 문화재

- 교육적, 산업적 가치가 크고, 문화홍보, 관광상품 개발 등 활용도가 높은 문화재

- 3D 스캔 데이터의 저작권이 확보된 문화재

❍ 대상자료는 3D 프린팅에 적합한 파일 구조를 가져야 하며 데이터 품질 점검 후 대상 선정

※ 기 구축 3D 프린팅 데이터라도 품질 등을 고려하여 재구축 할 수 있음

❍ 구축 상황에 따라 제작 불가 사유 발생 시 발주처와 협의 하여 변경 가능

산출 정보

3D 프린팅 DB구축 대상으로 선정된 문화재 50건

요구사항 출처

문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-P-02
요구사항 명칭		3D 프린팅 품질 기준 정의
요구 사항 상세 설명	정의	3D 프린팅 품질 기준 확보 및 검수 사항
	세부 내용	❍ 3D프린팅 DB 구축 시 관련 지침을 준수하고, 구축 공정의 관리 및 품질관리를 지속적으로 수행함 ❍ 3D프린팅 DB의 품질보증사항으로는 이미지 누락, 해상도, 기울기, 여백, point cloud, Mesh Data 구멍 유무, 3D모델링 파일(안밖 뒤집힘 여부, 표면 틈새 여부, object 중첩, volume 정상여부), STL파일(mesh의 Triangles, holes, bad edges, boundary edges, fippled triangles, surface is closed, surface is orientable) 등 을 포함함 ❍ 3D프린팅 데이터는 최초 원본용 100%, 고해상도(800만~700만 폴리곤)와 저해상도(200만~100만 폴리곤) 2단계 품질 형태로 제작하고 품질기준은 주관기관과 협의 가능 (원본용, 고해상도, 저해상도 모두 납품) ❍ 구축된 데이터는 시험 출력을 실시하고 수정 보완점이 있을 경우 재 출력 실시함 ❍ 최종 결과물에 대한 품질은 3D프린팅 관련 장비, 소재 등 각 분야에 관한 산학연 전문가 5인 이하로 구성된 전문가의 검수 및 보완, 결과확인 단계를 거쳐 주관기관이 최종 검수함
산출 정보		2단계 품질 수준 정보/품질보증 사항 및 검사지침서
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-P-03
요구사항 명칭		3D프린팅 DB구축 및 활용방안 연구
요구 사항 상세 설명	정의	3D프린팅 DB구축 및 활용방안 연구
	세부 내용	❍ 문화재청, 한국정보화진흥원에서 제시한 작업공정 및 제작지침 내용을 준용하여 구축 ❍ 원시자료의 분석을 바탕으로 3D프린팅 출력 목적에 맞도록 설계 ❍ 3D프린팅을 위한 모델링, 모델링 데이터 최적화 작업을 함 ❍ Mesh의 꼬임이나 구멍, 면 뒤집힘, objet 중첩 등 오류가 없도록 제작함 ❍ 3D프린팅 DB의 형태나 색상을 조금 더 정확하게 표현하기 위하여 mesh에 대한 불필요한 edge나 noise를 제거하여야 함 ❍ 3D 프린터에서 출력 가능한 크기로 제작 ※ 주관기관과 협의를 통해 3D 모델링 파일의 크기(X, Y, Z의 좌표값) 확인 ❍ 3D프린팅 데이터는 고해상도(PLY, STL 등)와 저해상도(PLY, STL 등)로 각각 제작하고 확장자명은 협의 후 변경 가능 ❍ 3D 프린팅 메타데이터는 주관기관과 협의 후 작성 ❍ 구축 공정은 분석 및 설계, 오브젝트 모델링, 오류체크 및 보정, 데이터 정리 및 변환, 검증 및 검수의 순으로 진행 ❍ 시각장애인용 문화유산 설명 점자 데이터 시범 구축 - 2017년 구축 3D 프린팅 데이터 50건 중 5건 선정 점자 데이터 시범 구축 ※ 2017년 구축 3D 프린팅 데이터 목록은 별도 문의 바람 - 시범 출력을 통한 품질 점검 및 개선 사항 도출 ❍ 3D 프린팅 데이터 공개·활용 및 활성화 방안 제안
산출 정보		3D 프린팅 데이터
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

□ 문화유산 3D DB 구축 제작 지침 고도화

❍ 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
데이터 요구사항	DR-M-01	문화유산 3D DB 구축 제작 지침 고도화

❍ 요구사항 세부내용

고유번호		DR-M-01
요구사항 명칭		문화유산 3D DB 구축 제작 지침 고도화
요구 사항 상세 설명	정의	문화유산 3D DB 구축 제작 지침 고도화
	세부 내용	❍ 「문화재 3D 스캔데이터 표준 제작 매뉴얼」재정비 - 현 매뉴얼 분석을 통한 개선점 도출 및 매뉴얼 정비 - 최신기술 현황 및 국·내외 3D 스캔 사례 조사 - 각 공정별 표준 과업내용서 예시 문구 작성(발주기관 입장에서의 과업요구사항과 사업수행기관이 준수해야할 산출물 및 품질 기준에 대한 명확화) - 문화재 유형별, 규모별 작업 공수 및 인력 현황 분석(2012~2017 문화유산 3D DB구축 사업 사례 기반) - 개선 매뉴얼 기반 작업공정, 품질검수, 산출물 유형 등을 검증하기 위한 방안 제시 ❍ 문화유산 3D 프린팅 DB구축 제작 지침 고도화 - 3D 프린팅 용어 정의, 공정별 사례 보완
산출 정보		문화재 3D 스캔데이터 표준 제작 매뉴얼, 문화유산 3D 프린팅 DB구축 제작 지침
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

□ 사업관리 요구사항(공통)

❍ 상세 요구사항 세부목록

요구사항 구분	고유번호	요구사항 명칭
프로젝트 관리 및 지원 요구사항 (project Management & support Reuirement)	RQ-M-01	사업수행조직 구성
	RQ-M-02	전문 업체․연구기관의 참여 및 상호협력
	RQ-M-03	사업수행계획서 작성 및 제출
	RQ-M-04	최종 산출물의 제작기준 및 제출
	RQ-M-05	업무보고 등 의사소통관리
	RQ-M-06	회의록 작성 및 관리 등 의사소통관리
	RQ-M-07	위험관리
	RQ-M-08	형상관리
	RQ-M-09	일정관리
	RQ-M-10	인력관리
	RQ-M-11	품질관리(문화유산 3D DB구축)
	RQ-M-12	사업장 작업환경 조성과 장애대책 수립
	RQ-M-13	사업장의 각종 보안환경 조성
	RQ-M-14	하자담보 책임기간 및 범위
	RQ-M-15	표준화 준수(DB구축 부문)
	RQ-M-16	표준화 준수(보안관리 부문)
	RQ-M-17	기술지원 및 교육훈련

❍ 상세 요구사항 세부내용

고유번호		RQ-M-01
요구사항 명칭		사업수행조직 구성
요구 사항 상세 설명	정의	․전문기술력과 노하우를 갖추고, 사업관리, 품질 관리, 공정관리, 보안관리, 인력관리, 자문기구 등의 조직을 구성하는 절차
	세부 내용	❍ 이 사업을 수행할 추진조직 구성, 인력구성, 관리자프로필, 프로젝트 단계별, 추진일정별(월별) 상세 투입인력 계획, 관리자의 역할분담, 작업 투입율 등을 제시하여야 하고, 인력 투입 계획에 명시된 인력은 주관기관 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없음 ․용역책임자(PM)는 주관사업자 소속을 원칙으로 함 ․용역책임자(PM)는 해당 사업을 추진함에 있어 의사결정권이 있어야 함 ․특별한 사유가 없는 한 인력교체는 불가하며, 불가항력 사유로 인력교체 필요 시 인력교체 1개월 전에 대체 인력을 투입하고 승인을 받아야 하며, 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책 제시 ․주관기관의 지시, 감독에 불응하여 사업 수행에 현저한 지장을 초래하는 경우 용역수행책임자 및 용역관리자를 교체할 수 있음 ❍ 이 사업은 공동수급체(공동이행 방식) 구성(5개사 이하)을 허용하며, 구성 업체별 계약참여 최소지분율은 10%이상으로하고 업무분담(역할)과 협력방안을 상세히 제시하여야 함 ❍ 이 사업의 성공적 완수를 위하여 필요 시 관련 전문기술 분야의 전문가 7인 이내의 자문회의 또는 실무협의체를 구성하여야 하고, 운영방법, 기간, 역할 등을 명시하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-02
요구사항 명칭		전문 업체․연구기관의 참여 및 상호협력
요구 사항 상세 설명	정의	․관련 분야의 전문기술과 인력을 보유한 업체․연구기관의 참여와 상호 협력 방안을 마련하여 제시하는 절차
	세부 내용	❍ 전문 업체가 보유한 기술과 인력의 적합성, 자질 및 활용방안을 입증할 수 있는 증빙자료 제시 ❍ 기술자문 및 데이터 검수를 위한 산학연 전문가를 구성하고 인력에 대한 역할을 제시 ❍ 중소업체 보호․육성을 위한 법령을 준수하여야 하고, 소프트웨어산업 진흥법에 의한 공제사업 재원조성에 참여한 경우 동 내용 및 이를 입증할 수 있는 서류 제출
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-03
요구사항 명칭		사업수행계획서 작성 및 제출
요구 사항 상세 설명	정의	․사업계획서, 계약서, 과업내용서, 추가기술협상 등을 근거로 구체적인 사업수행계획서를 작성하는 절차
	세부 내용	❍ 주관사업자는 계약일로부터 7일 이내에 사업계획서, 계약서, 제안 안내서, 과업내용서, 제안서, 추가기술협상 등을 근거로, 사업 수행(착수)에 필요한 구체적인 수행계획서와 기술적용계획표 등을 작성하여 제출하여야 함 ❍ 사업수행계획은 각각의 공정이 연계되어 일관성과 통일성을 유지하여야 하고, 품질보증 기간 등을 고려하여 상세하게 기술해야 함 ❍ 모든 과업활동에 대한 상세한 업무정의와 일정계획, 수행기법(방안), 의사소통 방안, 기밀(보안) 보호 방안 등 상세 프로젝트 계획을 제공하여야 함 ❍ 사업 수행의 효율적 운영과 성과달성을 위해 필요한 각종 업무보고, 자문(실무)회의, 워크숍(공청회), 착수․중간․완료보고 등의 계획을 구체적으로 제시하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호

RQ-M-04

요구사항 명칭

최종 산출물의 제작기준 및 제출

요구

사항

상세

설명

정의

․사업을 수행하는 과정에서 작성된 각종 지침서, 회의록, 주요 사업성과 등을 종합한 산출결과물의 작성 및 제출 절차

세부

내용

❍ 주요 산출물 목록 및 제출시기(근무일수 기준)

산출물 종류		제출일정	제출부수
산출물명	사업수행계획서	․계약체결 후 7일 이내	3부
	납품 DVD ․주간․월간보고서 ․착수․중간․완료보고서 ․자문(실무)회의, 워크숍 ․의사소통, 형상, 위험관리 등 관련 사업관리 문서 일체	․사업 완료 기간 이내	3매
	완료보고서(요약본)	․사업 완료 기간 이내	10부
	완료보고서(종합본)	․사업 완료 기간 이내	10부
	3D스캔데이터 DB 외장하드	․사업 완료 기간 이내	3식
	3D DB제작자권리 등록․신탁관리용 외장하드	․사업 완료 기간 이내	3식
	서비스용(도면, 사진, 모델링, 영상) 데이터 수록 DVD	․사업 완료 기간 이내	제공 단체별 각 1매
	사업과정에서 구입 또는 수집한 도서 등 자료	․해당 사항 있는 경우 제출

❍ 완료보고서 발간은 「문화재청 간행물 관리 지침」을 준수하여야 함

❍ 각 단계별 오브젝트 산출물은 별도 제출하고, 각 산출물의 원본 파일이 수록된 DVD 또는 외장하드도 함께 제출

❍ 각종 계획서, 지침서, 보고서 등의 산출물은 완료보고서에 합본하여 제출하고, 회의자료는 별도 제출, 원본 파일과 PDF 변환 파일, 개인정보가 필터링 된 파일(개인정보 없는 파일은 제외)을 각각 DVD 또는 외장하드에 수록하여 함께 제출

예)사업수행계획서 1부(원본파일, PDF변환파일, 개인정보 필터링 된 파일)

❍ DB구축 데이터는 보존용과 서비스용 파일을 구분하여 외장하드 디스크 (HDD, SATA2이상, usb3.0 규격)에 수록하여 각각 제출

❍ 3D DB제작자권리 등록용 및 신탁관리용 외장하드는 정합 완료된 원본파일만을 수록하여 제출

요구사항 출처

문화재청/정보화담당관

고유번호

RQ-M-05

요구사항 명칭

업무보고 등 의사소통관리

요구

사항

상세

설명

정의

․주관기관, 주관사업자, 관련 전문가로 구성된 실무협의체가 참여하는 각종 보고, 회의 등을 개최 하고 의사결정 결과를 관리하는 절차

세부

내용

❍ 주간보고와 월간보고는 주관기관이 추진하고 있는 정보화사업과 연계하여 진행하고, 정보화사업 주관사업자 간 상호 협조지원체계 유지를 원칙으로 함

❍ 원활한 사업 수행을 위해 필요 시 자문위원, 실무추진팀원이 참석하는 자문회의 또는 워크숍(세미나)을 개최할 수 있음

❍ 의사소통을 위한 업무보고

보고유형	보고예정일	주요 보고내용
주간보고	매주(화) 14:00	․해당 주간과 차주의 작업현황, 작업계획, 쟁점 현안사항, 협의사항 등의 보고 ․작업인력 변동사항, 작업지침서 검토, 작업 공정률(실적), 예외적 사항 등 협의
월간보고*	매월 첫째 주(화) 14:00	․해당 월간과 차월의 작업현황, 작업계획, 쟁점 현안사항, 협의사항 등의 보고 ․작업인력 변동사항, 작업지침서 검토, 작업 공정률(실적), 예외적 사항 등 협의 ․자문(실무)회의, 워크숍(세미나) 등 주요 회의 등 개최에 관한 준비상황 보고(협의) ․착수보고, 중간보고, 완료보고 등의 세부일정 보고 및 업무협의 등에 관한 사항
자문(실무)회의	사업 기간 중 필요 시 수시 개최	․사업수행 중 전문가 등 관계자의 기술자문에 관한 사항 ․동 사업과의 이해당사자 간의 협업․협력․지원 등에 관한 사항 ․주관기관이 자문회의 개최가 필요하다고 요구한 때
착수보고*	계약 체결 후 30일 이내	․과업수행계획, 일정계획, 전문인력 투입 계획, 자문(실무)회의체 구성운영 계획, 각 공정별 관리계획, 보안 및 재난대비계획 등 보고
중간보고*	공정률 50% 이상 달성 시	․사업계획 대비 공정률 50%를 초과한 시점의 주요 성과와 향후 계획, 주관기관 및 주관사업자, 관련 기관 간 협업․협력․지원 등 쟁점 사항 등 과업의 성공적 수행에 필요한 사항
완료보고*	계약 완료 후 14일 이내	․문화유산 디지털(3D․기록자원) DB구축 사업의 핵심 성과, 한계와 문제점, 향후 발전방안 등 종합적 성과보고

※ 의사소통 관리 업무는 주관기관의 업무 사정에 따라 변경될 수 있으며, 주관사업자와의 협의 하에 일정을 변경 또는 조정할 수 있음

※ 주관기관의 타 사업과 연계하여 통합 착수․중간․완료보고회를 개최한 경우 동 사업의 해당 주간․월간보고회의를 개최한 것으로 갈음

※ 워크숍(세미나)은 중간보고․완료보고 시 함께 개최할 수 있음

❍ 월간․착수․중간․완료보고 등 주요 보고는 PM이 직접 보고하는 것을 원칙으로 함

❍ 주관사업자는 주간․월간보고서와 자문(실무)회의․워크숍(세미나)결과서 등 주요 업무현황을 기록으로 작성하여 관리하고 최종 산출물에 포함하여 주관기관에 제출하여야 함

❍ 주관기관이 요청한 요구사항의 처리결과는 수시 또는 주간․월간보고 시에 포함하여 보고하고, 주요 쟁점․논의․협의사항은 회의록으로 관리해야 함

요구사항 출처

문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-06
요구사항 명칭		회의록 작성 및 관리 등 의사소통관리
요구 사항 상세 설명	정의	․주관기관, 주관사업자, 관련 전문가로 구성된 실무협의체가 참여하는 각종 보고, 회의 등을 개최 하고 의사결정 결과를 관리하는 절차
	세부 내용	❍ 주관기관, 주관사업자, 관련 전문가로 구성된 실무협의체가 참여하는 각종 보고, 회의 등을 개최하고 의사결정 결과를 회의록으로 작성하여 관리하여야 함 ❍ 회의록은 회의일자, 장소, 참석자, 주요안건, 토의 및 협의내용, 협의결과 등을 일목요연에게 작성함을 원칙으로 함(필요 시 주간/월간보고에 반영) ❍ 주관사업자는 회의록관리대장을 작성 비치하는 등 의사소통관리 방안을 강구하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-07
요구사항 명칭		위험관리
요구 사항 상세 설명	정의	․사업의 수행 과정 중에 발생하는 각종 위험요소를 효율적으로 대응하기 위해 과업범위․대상관리, 인력관리, 보안관리, 공정률 관리, 품질관리, 재난관리, 쟁점사항 관리 등에 필요한 조치방안을 강구하는 절차
	세부 내용	❍ 품질저하 등 위험발생을 사전에 예방하고 발생 시 사후 대책방안을 제시하여야 함 ❍ 과업 수행과정에서 요구되는 과업범위․진척․위험․변경사항 등의 관리 방안을 제시하여야 함 ❍ DB구축 데이터의 품질 확보를 위한 작업자 대상의 주기적인 교육방안과 작업장에서 발생 가능한 성희롱예방․화재예방 교육방안 등을 제시하여야 함 ❍ 작업 인력의 이직으로 인한 프로젝트 진척율 저하, 데이터 품질저하 등 구체적인 대비 방안과 인력풀 운영 계획 등을 제시하여야 함 ❍ 사업수행 과정에서 발생 가능한 보안․개인정보보호․재난에 대비하여야 함 ❍ 작업과정에 문화유산 훼손이 발생하지 않도록 각별히 유의하고, 문화재 주면에 작업을 위한 별도시설물 설치 시 발주처와 반드시 협의하여 진행하도록 함 ❍ 발주처와 별도 협의 없이 진행된 작업과정에 발생한 불상사에 대한 모든 민형사상의 책임은 용역수행 사업자가 지도록 한다
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-08
요구사항 명칭		형상관리
요구 사항 상세 설명	정의	․RQ-M-01부터 RQ-M-07까지 과정에서 발생한 형상관리의 방안을 강구하는 절차
	세부 내용	❍ 과업 수행과정에서 요구되는 변경사항의 관리방안과 형상관리 대상(예를들어 사업수행계획서, 작업지침서, 요구사항정의서, 검사기준서 등)을 제시하여야 함 ❍ 주관사업자는 변경사항이 발생한 이슈와 형상관리에 관한 조치결과를 주간보고 시 주관기관에 보고하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-09
요구사항 명칭		일정관리
요구 사항 상세 설명	정의	․과업관리, 품질관리, 인력관리, 위험관리, 보안 및 재난관리 등 사업수행 일정을 관리하는 절차
	세부 내용	❍ 주관사업자는 계약일로부터 사업완료일까지 매주·매월 사업수행계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상 문제점 및 대응방안 등을 주간․월간보고 시에 주관기관에 보고 하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-10
요구사항 명칭		인력관리
요구 사항 상세 설명	정의	․과업에 참여하는 용역책임자(PM), 사업관리자, 공정별 관리자, 작업자 등의 인력을 관리하는 절차
	세부 내용	❍ 인력모집 ․청년일자리 창출, 고령화 인력의 활용, 장애인 일자리 제공 등 정부시책에 부합한 인력 모집 권장 ․주관사업자는 과업에 참여할 인력을 모집하는 즉시 근로기간, 임금지급 등 관련 사항이 포함된 근로계약서를 체결하여야 하고, 이에 관한 민원사항이 발생하지 않도록 조치하여야 함 ❍ 자격요건 ․문화재정보의 특성을 감안 관련분야 경력자, 전공자 및 자격증 보유자 우선 채용 권장 ․지역인재의 고용창출과 지역경제 활성화 정책에 동참할 수 있도록 지역 내 우수인력의 참여기회 적극 제공 권장 ․주관사업자의 객관적인 기준에 의거 공정한 방식으로 선발 권장 ❍ 인력운영 및 관리 ․주관사업자 및 고용 인력은 출퇴근 기록부를 작성하여 철저하게 복무관리 하여야 함 ․투입인력의 변동 사항은 주간․월간보고 시 또는 변경 내용 발생 시 주관 기관에 보고하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호

RQ-M-11

요구사항 명칭

품질관리(문화유산 3D DB구축)

요구

사항

상세

설명

정의

․사업의 비전과 추진목표를 달성하기 위해 필요한 품질관리 활동 절차

세부

내용

❍ 스캔 원본데이터는 향후 문화재 조사연구, 구조설계, 복제·복원, 콘텐츠제작, 3D 프린팅 등에 활용할 수 있는 품질수준을 갖추도록 함

❍ 스캔데이터는 구축단계와 후처리 완료단계에서 수행사업자가 자체적으로 검수 실시

❍ 데이터 검수는「문화재 3차원 스캔데이터 표준 제작 매뉴얼 에서 제시한 워크시트에 상세한 내용을 사업시행자가 기록하고, 검수전문위원 2인 이상 선정하여 데이터 품질 보증을 위한 검수 실시

❍ 검수위원은 레이저스캔데이터 및 문화재 실측전문가로 구성

❍ 검수위원은 발주처에서 제시한 관련지침에 의거 문화재별 워크시트를 참조하여 각각의 대상별, 스캔방식별 데이터 검수시트 작성·제출

❍ 광대역스캔 납품시트에는 원시데이터 점밀도와 병합데이터 점밀도, 매핑 노이즈 여부 및 기준점 측량심사 여부와 임의좌표입력 여부 등을 포함해 원시 스캔데이터와 후처리완료 데이터의 용량 및 도면 구성, 영상의 프레임 수와 러닝타임 및 파일형식 등을 확인하도록 한다. 또한 검수 과정에 사용된 소프트웨어를 각각 기입함

❍ 정밀스캔 납품시트에는 원시데이터 점밀도와 함께 병합데이터의 미스캔 여부를 확인하며, 모델링데이터에서는 포맷과 용량, 폴리곤 수를 확인한다. 매핑소스 유형 확인 및 원시데이터와 후처리완료데이터의 용량과 도면 구성내용, 추가 산출물의 구성 및 파일 명명 및 디렉토리 구조 준수 여부 등을 확인한다. 정밀스캔 검수시트 역시 검수 과정에 사용된 소프트웨어를 각각 기입함

❍ 납품파일

대분류	중분류	기록보존용 파일	활용서비스용
3D스캔 데이터	광대역스캔데이터	원본파일, PTS	-
	정밀스캔데이터	원본파일, ASC, PLY	ICF, PDF
	3D 프린팅 데이터	PLY, STL 등 (협의 후 납품)	PLY, STL 등 (협의 후 납품)
이미지	매핑소스	원본파일, TIFF	JPG(72 ~ 300픽셀)
	사진자료	원본파일, TIFF	JPG(300픽셀)
도면	주변배치도면	DWG	DWF, JPG
	스캔 이미지도면	DWG	DWF, JPG
	라인드로잉도면	DWG	DWF, JPG
멀티미디어	동영상	원본 AVI	MPEG2, WMV, MP4 등
워크시트	광대역스캔	HWP	-
	정밀스캔
	기준점 측량
	사진 촬영
스캔데이터 검수시트	광대역스캔	HWP	-
	정밀스캔
기준점 측량	점의조서	HWP	-
	측량성과심사서	PDF	-

요구사항 출처

문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-12
요구사항 명칭		사업장 작업환경 조성과 장애대책 수립
요구 사항 상세 설명	정의	․사업의 원활한 추진과 고품질의 성과물을 산출하기 위해 필요한 작업․휴게 공간, 시설․장비 조성과 장애대책을 수립하는 절차
	세부 내용	❍ 주관사업자는 동 사업의 효율적 수행을 위해 필요한 적정 작업장과 장비를 갖추어야 함 ※ [용역계약 일반조건(기획재정부계약예규)] 52조 작업인력의 장소 및 원격지 근무 등에 대하여 상호 협의하여 결정) ❍ 작업장의 공간구성은 작업․사무․휴게․보존․서버 공간 등을 구분하여 배치하여야 하고, 네트워크(인트라넷구성, 외부망 분리), 보안장비(카드키, 이중잠금장치, CCTV, 보안usb 등), 재난대비 장비(휴대용 가스식 소화기), 작업자 위생용품, DB구축 관련 최상의 전산장비 등을 갖추어야 함 ※ 작업장 조성 시 문화재청 보안 및 재난대비계획을 준수하여야 함 ❍ 장애 대책 ․자동 백업시스템을 구축하여 중요 데이터 및 각종 산출물을 주기적으로 누적 백업 방안(로그생성 포함) 등을 마련하여 제시하여야 함 ․작업장 관리자, 백업시스템 관리자 등을 지정하여 책임 관리를 하여야 함 ․주관기관으로부터 승인 받지 아니한 자의 접근통제 방안을 제시하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-13
요구사항 명칭		사업장의 각종 보안환경 조성
요구 사항 상세 설명	정의	․사업의 수행과정에서 발생 가능한 각종 보안사고를 적극 예방하고 대응하기 위한 환경조성 절차
	세부 내용	❍ 주관사업자는 DB구축 사업 수행 과정에 참여하는 인력에 대한 보안부터 시설장비, 주전산서버 등의 보안대책을 수립하여 제시하여야 함 ❍ 주관사업자는 보안업무규정과 주관기관의 보안 관련 기준을 준수하여야 하고, 비인가자의 접근통제, 사업 관련 시스템의 불법적인 접근을 차단하기 위한 인원․통신․백신․문서․출입통제 등 보안환경 조성계획을 제시하여야 함 ❍ 작업장의 전산서버실은 독립공간으로 구성하고 출입자관리대장의 관리, 주기적인 보안교육 실시계획 등을 구체적으로 제시하여야 함 ❍ 문화재청 기록관 보안 및 재난대비계획을 준용하여 작업장 화재․방화․테러 등 발생 가능한 보안 및 재난에 대한 구체적인 대응방안을 강구하여 제시하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-14
요구사항 명칭		하자담보 및 책임기간 및 범위
요구 사항 상세 설명	정의	․사업의 결과로 작성된 산출물과 관련 시스템 등에 관한 하자보수 운영 및 지원 절차
	세부 내용	❍ 소프트웨어산업진흥법 제20조의5(소프트웨어사업의 하자담보책임)에 따라 사업을 종료한 날부터 1년 간 하자보수 함 ❍ 사업 운영에 대한 전반적인 관리 매뉴얼 및 기술 자료를 제공하고, 하자보수 능력을 배양할 수 있는 방안을 제시해야 함 ❍ 주관사업자는 하자보수 기간 중 DB구축 전 과정에 참여한 인력과 전문 기술요원으로 하자보수 전담팀을 구성하여 서비스의 신뢰성과 안정성 유지 방안을 구체적으로 제시하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-15
요구사항 명칭		표준화 준수(DB구축 부문)
요구 사항 상세 설명	정의	․사업 수행 시 준수해야 할 데이터 표준
	세부 내용	❍ 주관사업자는 DB구축 수행 시 아래에 제시된 지침을 준수하여야 함 ․문화유산 기록화 제작 기준에 따른 『문화재 기록화사업관리 및 활용에 관한 규정-문화재 기록화사업 표준데이터 제작지침』, 『문화재 3차원 스캔데이터 표준 제작 매뉴얼』(문화재청 홈페이지 훈령·예규, 행정자료) ․문화재 분류체계, 공간정보분류체계 및 국립문화재연구소 학술연구자료 분류체계를 준수하고, 지식정보자원 메타데이터 구축지침을 적용
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-16
요구사항 명칭		표준화 준수(보안관리 부문)
요구 사항 상세 설명	정의	․사업 수행 시 준수해야 할 보안관리 표준
	세부 내용	❍ 주관사업자는 사업과정에 참여한 인력의 보안서약서 집행, 주기적인 자체 보안교육 실시 및 주관기관의 불시 보안점검에 적극 참여하여야 함 ❍ 사업과정에서 확보된 시스템 구성도, 네트워크 구성도, 업무관련 자료 등은 과업의 진행 중은 물론 종료 후에도 대외누출 금지 규정 준수 ❍ 투입인력에 대한 개인정보보호, 내부정보 유출방지, 승인된 인가자 이외의 시스템 접근 금지 및 통제방안 제시 ❍ 주관사업자는 동 사업수행에 관한 보안관리를 위해 문화재청 보안관리 및 정보보안 업무규정을 준용하여 문서ㆍ장비․인력 등의 보안관리 계획을 수립하여 제시하여야 함 ❍ 주관사업자와 관리자, 작업자 전원은 시스템 구축과정 에서 지득한 개인정보, 정보통신망 구성도, PC현황 등 관련사항을 사업진행 중은 물론 사업종료 후에도 외부에 누출하거나 유출할 수 없으며, 위반 시 관련규정에 따라 부정당업자로 제재함 ❍ 누출금지 정보(대외비로 관리) ․주관사업자는 과업 수행 과정에서 지득한 정보를 외부에 누설하거나 유출 할 수 없으며, 그 범위는 다음 각 항과 같음 ① 기관 소유 전산시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 ② 세부 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도 ③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보 ④ 전산시스템 취약점분석 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 (단, 주관기관의 승인을 받은 내용은 제외) ⑥ 사업을 통하여 지득한 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황, 시스템 이전업무를 수행하면서 습득하게 되는 통합전산센터 관련 자료일체 ⑦ 방화벽ㆍIPS 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크장비 설정 정보 ⑧ ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑨ ‘공공기관 개인정보보호에 관한 법률’ 제2조2호의 개인정보 ⑩ ‘보안업무규정’ 제4조(비밀의 구분), 同 시행규칙 제16조3항 ※ 위 사항을 위배하여 외부로 누출하는 경우 국가계약법 시행규칙 부정당업자의 입찰참가자격 제한기준(영 제76조제1항 관련)에 따라 입찰참가자격을 제한함 ․정보 누출 횟수가 2회 이상인 경우 : 3개월 제한 ․정보 누출 횟수가 1회인 경우 : 1개월 제한 ❍ 계약사업자는 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금 납부 및 손해 배상책임을 진다
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		RQ-M-17
요구사항 명칭		기술지원 및 교육훈련
요구 사항 상세 설명	정의	․사업 성과물로 작성된 데이터의 운영, 업무활용에 필요한 기술 등을 지원하고 주관기관 관리자, 사용자를 대상으로 한 교육 훈련계획 수립 및 시행절차
	세부 내용	❍ 주관사업자는 사업 성과물의 운영 및 활용에 필요한 종합적인 관리 매뉴얼, 지침서, 기술자료 등을 제공하고, 하자보수능력을 배양할 수 있는 방안을 제시해야 함 ❍ 구축 DB 업무활용을 위한 기관 또는 사용자의 기술 지원 요청 시 적극 대응 ❍ 주관사업자는 교육대상, 방법, 일정 등의 내용이 포함된 교육계획 및 기술 이전 계획 등의 수립 시행계획서를 작성 제출하여야 함 ❍ 주관사업자는 DB구축 데이터 정비와 관련 업무담당자들의 운용능력 제고를 위한 체계적 교육으로 장애에 대한 능동적 대처 능력 함양 ※ 교육과정 및 인원, 기간은 주관기관의 요구에 따라 조정될 수 있음
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

Ⅲ		제 안 안 내

□ 입찰 참가 자격

❍ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따른 경쟁 입찰 참가자격을 갖추어야 하며, 조달청 입찰참가 자격 등록증 소지업체

❍ 「소프트웨어산업진흥법」에 따른 소프트웨어사업자로서 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의한 데이터베이스 제작 및 검색서비스사업 업종에 등록되어 있는 업체로서 직접생산증명서(데이터처리서비스)를 갖춘 사업자

❍ 입찰참가사업자가 소프트웨어사업자일 경우, 「대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」(과학기술정보통신부 고시) 준수

- 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」(과학기술정보통신부 고시)에 따라 매출액 8천억 원 이상인 대기업 간 공동수급체 참여를 제한함

❍ 「공공계약 운용요령(기획재정부 계약예규」제2조의2(공동계약의 유형)에 의거 공동계약(공동이행방식)을 허용하며, 공동수급업체 구성원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 함

❍ 공동수급체는 5개 이하로 구성하여야 하며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 10% 이상으로 하여야 함

□ 입찰 및 낙찰방식

❍ 입찰방식: 제한경쟁입찰

※ 대기업 하한 제한에 따른 중소기업자간 경쟁 대상

❍ 낙찰자 결정방식: 협상에 의한 계약체결

❍ 제안서 평가방법

- 제안서 평가는 기술평가와 가격평가를 종합 평가하며, 평가비율은 기술평가(90%), 가격평가(10%)로 함

※ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침」(행정안전부 고시 제2017-1호)

- 종합평가점수 산출 = 기술 평가점수 + 입찰가격 평가점수

- 동점 시 처리방침

․종합평가점수가 동점인 경우 기술평가 점수가 높은 업체를 선정

․기술평가점수도 동일한 경우 배점이 높은 평가항목에서 점수가 높은 업체를 선정

- 평가점수에서 소수점 이하가 있는 경우 소수점 5자리에서 반올림

❍ 가격평가: 조달청 가격평가에 따름

❍ 기술평가: 조달청 기술평가에 따름

❍ 협상적격자 선정 및 협상순서

- 제안서 기술평가 점수(90점) 기준 일정비율(85%) 이상의 점수를 얻은 업체를 협상적격자로 선정하되, 협상적격자가 없는 경우 재공고 입찰에 부칠 수 있음

- 협상순서는 종합평가점수(제안서 기술평가점수 + 가격평가점수)의 고득점 순에 의하여 결정

․협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 않음

․협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 차 순위자와 협상함

․모든 협상적격자와 협상 결렬 시 재공고입찰에 부칠 수 있음

❍ 협상방법 및 기준

- 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 등 제안서의 내용을 대상으로 협상 실시

․협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정 가능

- 가격협상에서는 당해 사업예산 이하로서 협상 대상자가 제안한 가격이 기 가격이 됨

․협상 대상자가 제안한 가격이 사업예산 이상인 경우에는 사업예산 범위 내에서 가격 협상

❍ 적용규정

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규)

<제안서 평가항목 및 배점한도>

평가부문 (100)	평가항목	평 가 기 준	세부배점
전략 및 방법론(15)	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 대해 주변 환경 분석과 업무내용의 연관관계의 이해를 바탕으로 일관성 있는 방향과 전략을 제시하고 있는가를 평가한다.	5
	추진전략 및 적용기술	사업수행 시 위험요소를 고려하여 얼마나 창의적이고, 합리적인 타당한 대안을 제시하였는가를 평가하고, 사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하여 현실적으로 실현 가능하게 제시되어 있는지를 평가한다.	5
	추진 방법론	사업에 적정한 방법론의 제안 타당성을 평가하고, 실제 적용 사례와 경험을 바탕으로 효율적인 단계별 활동 내용을 구성하여 산출물의 적정성을 유지하고, 기술과 경험을 적절히 활용하고 있는가를 평가한다.	5
3D DB 구축 부문(30)	DB구축 기술 및 이해도	3D 스캐닝에 대한 전문 기술을 보유하였는가, 특히 문화재에 대한 이해도가 높고 문화재를 스캐닝한 경험이 있는가를 평가한다.	10
	장비 및 인력 요구사항	문화재에 대한 전문 지식을 겸비한 인력으로 구성되었는가, 과업 수행을 위한 장비와 인력을 갖췄는가, 장비와 소프트웨어 운영에 필요한 기술력과 경험 사례를 제시하였는가를 평가한다.	10
	품질 요구사항	DB 구축의 완성도, 정확성 등 품질을 보장할 수 있는 방안과 구축과정에서 예상되는 문제점을 구체적으로 기술하고, 실현가능한 대응방안을 제시하며, 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 전문 인력이 투입되는가를 종합적으로 평가한다.	10
3D 프린팅 데이터 구축부문(15)	DB구축 기술 및 인력	3D 프린팅 데이터 구축에 대한 기술과 인력을 확보하고 다수의 경험이 있는가, 3D 프린팅에 대한 최신 기술 동향을 파악하고 있으며 문화재 대상 품질확보 방안을 평가한다	15
3D 제작 지침 정비(15)	전문성 및 분석	문화유산 3D 데이터 구축에 관한 전문적인 지식을 가졌는가, 문화재 3D 스캐닝 표준 제작 매뉴얼 개선에 관한 과학적 분석을 하였는가를 평가한다	15
프로젝트 관리(10)	관리 방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 평가한다.	5
	일정 계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 도출된 활동 간의 배열이 합리적인지, 중간목표가 적정하게 제시되어 있는지, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 할당되어 있는지 등을 평가한다.	5
프로젝트 지원(15)	품질 보증 및 하자보수	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 획득한 사례가 있는지를 확인하고 평가하고, 사업자가 제시하는 하자보수 계획, 조직, 절차, 범위와 이와 관련된 기타의 활동에 대해 평가한다.	5
	교육 훈련	사업자가 데이터베이스 업로드 후 시스템 운영 및 관리자를 위해 제공 및 지원하는 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 및 조직 등에 대해 평가한다.	5
	기밀 보안 비상대비	사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가하고, 각종 백업, 복구 및 장애대응 대책에 관하여 평가한다.	5

□ 입찰서류 제출 및 제안서 기술평가

❍ 제안서 제출

- 일    시: 조달청 입찰공고에 명시된 일시

- 방    법: 조달청 입찰공고에 명시된 방법

- 제출자료: 조달청 입찰공고에 명시된 서류 및 자료

․공동수급의 경우 ‘공동수급표준협정서’ 1부(전자로 제출)

❍ 제안서 기술평가

- 일시/방법: 조달청 일정 및 방법에 따름

□ 제안서 작성안내

❍ 제안서의 효력

- 주관기관은 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 관련 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

- 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주함

❍ 제안서 작성지침(유의사항)

- 별도의 사업설명회는 하지 않으며 다음 안내사항 참조

․ 3D 스캔데이터는「공공저작권 신탁관리시스템(www.alright.or.kr)」 (한국문화정보원 02-3153-2884)에서 확인 바람

․ 문화재 기록화사업 표준데이터 제작지침은 「「문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr)」행정정보-법령정보-훈령/예규 에서 “문화재 기록화사업 관리 및 활용에 관한 규정” 검색 후 내용 첨부 확인 바람

․ 문화재 3차원 스캔데이터 표준 제작 매뉴얼은 「문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr)」행정정보-행정자료에서 확인 바람

․ 2017년 문화유산 3D 프린팅 데이터 목록은 별도 문의 바람(042-481-4628)

- 제안서 각 페이지는 중앙 하단에 일련번호 부여(장별 구분 없이 연번으로 함)

- 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어 등은 약어표를 제공해야 함

- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 자료는 제안서 별첨으로 제출함

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 모호한 표현(~사용가능하다, ~할 수 있다, ~고려하고 있다 등)은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

❍ 제안서 작성지침

작 성 항 목	작 성 내 용
Ⅰ. 제안개요	▪제안목적, 제안배경, 제안필요성 ▪제안의 범위 ▪사업수행 추진전략 ▪제안의 특징과 장점 ▪사업자(컨소시엄)의 역량
Ⅱ. 제안사업자 현황	▪일반현황 ▪조직 및 인원 ▪재무상태 ▪주요 사업내용 및 보유기술 ▪주요사업실적 및 유사분야 수행경험
Ⅲ. 기술부문	▪3D DB 구축 부문 ▪3D 프린팅 데이터 구축 부문 ▪3D DB 구축 제작 지침 고도화
Ⅳ. 사업관리부문	▪품질보증계획 ▪관리방법론 ▪추진일정계획 ▪보고 및 검토계획 ▪수행조직 및 업무분장 ▪참여인력 및 이력사항 등
Ⅴ. 지원 부문	▪교육훈련계획 ▪하자보수/기술이전/기술지원 ▪기밀보안 및 비상대책 부문 ▪기타 지원 사항
Ⅵ. 기타 부문	▪전문 업체 참여 및 상호협력 방안 ▪기타 사업 수행에 필요한 제안사항

※ 이 지침은 제안서 작성을 위한 안내서로서 과업내용서의 요구사항이 충실히 반영되도록 작성하여야 함

※ 제안서 작성항목은 지침을 준수하되 작성내용과 순서는 제안의 특성에 따라 변경하여 작성할 수 있음

□ 기타, 유의사항

❍ 사업의 일부과업을 하도급하려는 경우 다음 사항을 준수하여야 함.

- 계약을 체결한 사업자는 도급받은 사업의 전부 또는 일부를 다른 사업자에게 하도급하고자 할 경우, 하도급 계약 전에 발주기관으로부터 서면으로 사전승인을 받아야 함.

- 입찰 및 계약 체결 시「SW사업하도급계약의 적정성 판단기준」(과학기술정보통신부 고시)의 별지서식 제2호 및 제3호의 소프트웨어사업 하도급계획서를 제출

- 「소프트웨어산업진흥법」에 따른 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 재하도급은 원칙적으로 불허함

※ 「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」의「하도급계약의 적정성 판단 세부기준」에 따라 적정성 여부를 판단(단, 평가점수가 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음)

❍ 사업예산 20억 미만의 사업으로 별도의 제안서 보상을 하지 않음

❍ 제안서 인력은 단독 또는 공동수급 구성원의 자사인력으로 구성하여야 함

- 채용예정 인력은 별도로 이를 명기하고, 계약체결 전까지 채용을 완료하여야 함

- 적법한 파견근로자는 자사인력으로 간주하나, 원소속사를 반드시 명기해야 함

- 컨소시엄 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하고, 하도급 승인신청을 포함해야 하며, 협상과정에서 주관기관의 승인을 얻지 못할 경우에는 컨소시엄 구성원의 자사인력으로 대체하여야 함

❍ 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용 할 계획이 없음

❍ 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 기획재정부 계약예규 등 국가계약 관련 법령과 규정 등을 준용함

Ⅳ		참고 사항

□ 기타 준수사항

❍ 이 용역수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 일반용역계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의함

❍ 과업수행 중 불가피하게 DB구축 및 자원조사 과정에 새로운 기술 또는 기법 등의 적용이 요구될 때 과업수행자는 발주기관과 협의하여 과업의 범위 내에서 신기술 구현이 가능하도록 적극 협조한다.

❍ 과업수행 중 문화재청과 과업수행자 간의 이견이 있을 경우에는 상호 협의를 통해 해결하되 발주기관의 해석이 우선한다.

❍ 과업수행자는 과업성과의 하자로 인하여 국가에 손실을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 지고 손해배상을 하여야 한다.

❍ 주관사업자는 사업 수행 시 관련 자료의 외부유출 방지 대책을 마련하여야 한다

❍ 사업과 관련하여 문화재청이 추진하는 문화재정보 사용자교육 및 기술지원에 적극 협조한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 위규자 및 직속감독자 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금	부정당업자 등록	500만원 이하	300만원 이하	100만원 이하

2. 지출금액 조정을 통해 위약금 정산