「2019년 문화유산 3D DB 구축 」

제 안 요 청 서

2019. 4.

사 업 책임자	정보화담당관
	담당사무관	최연규	TEL 042-481-4752
	담 당 자	박찬수	TEL 042-481-4628

목    차

Ⅰ. 사업개요

□ 사 업 명	1

□ 사업목적	1

□ 사업기간	1

□ 사업예산	1

□ 과업내용	1

□ 추진체계 및 역할분담	2

□ 관련시스템 현황	3

□ 추진계획	4

□ 기대효과	4

Ⅱ. 과업내용

□ 문화유산 2D 디지털 도면 및 아카이브 DB구축 부문	5

□ 건축문화재 부재정보 및 유지관리를 위한 HBIM 데이터 시범 구축	6

□ 건축문화재 3D 콘텐츠 구축	9

□ 데이터 세트 아카이브 DB 관리 및 도면정보 서비스 시스템 구축	10

□ 연구 및 국제 포럼 프로그램 운영 관리	13

□ 사업관리 요구사항(공통)	15

Ⅲ. 제안안내

□ 입찰 참가 자격	24

□ 입찰 및 낙찰방식	24

□ 입찰서류 제출 및 제안서 기술평가	26

□ 제안서 작성안내	26

□ 기타 유의사항	28

Ⅳ. 참고사항

□ 기타 준수사항	29

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준	30

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준	32

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업명 : 2019년 문화유산 3D DB 구축사업

□ 사업목적

❍ 전국 각지에 분포하고 있는 건조물 문화유산의 원형 보존․복원과 생애주기 관리를 위한 디지털 세트 아카이브 DB 구축으로 과학적 문화재 보존관리 및 활용기반 조성

❍ 건조물 문화유산 정밀실측 데이터의 활용성 강화 및 민간 활성화 기반 조성을 위한 디지털 도면 DB구축 및 HBIM 데이터 시범 구축

❍ 건조물 문화유산 데이터 세트 아카이브 DB 관리 및 내부 서비스 시스템 구축

❍ 국·내외 사례 분석 등을 통한 건축문화재 데이터 세트 구성방안, HBIM 제작 지침 연구와 디지털 문화유산분야의 최신 연구 성과 공유를 위한 국제 교류 활성화

□ 사업기간 : 계약후 150일(5개월)

□ 사업금액 : 600,000,000원(부가세포함)

□ 과업내용

❍ 목조 건축문화재(30건) 2D 디지털 도면 작성 및 도면 아카이브 DB(100건)구축

- 문화유산 2D 기준 도면 CAD 작성(30건) 및 메타데이터 구축

- 문화유산별 기본정보, 이미지, 도면 등 아카이브 DB(100건) 구축

❍ 건축문화재 부재정보 및 유지관리를 위한 HBIM 시범 구축

- 석조 문화재 부재정보DB 및 정밀실측자료 기반 BIM데이터 구축(1건)

- 목조 문화재 부재정보DB 및 정밀실측자료 기반 BIM데이터 구축(1건)

❍ 건축문화재 3D 공간정보(50건), 3D프린팅 콘텐츠(5점) 구축

- 건조물 문화유산 사진기반 3차원 콘텐츠 구축(50건)

- 목조 문화재 조립 등 3D 프린팅 데이터 활용 교보재 콘텐츠 제작(5점)

❍ 건축문화재 도면 아카이브 관리 및 도면정보 서비스(내부용) 기능 개선

- 문화재원형기록정보시스템에 최근 환경변화 및 사용자 요구 사항을 반영한 건축문화재 메타정보, 도면정보, HBIM데이터를 관리․서비스 기능추가

- 건조물 문화유산 2D/3D 데이터 세트 대용량 자료 브라우저 개발

- 공간정보기반 건축문화재 도면정보 서비스 기능

❍ 문화유산 도면 데이터 세트 구성 운영방안 등 연구

- 건조물 문화재 데이터 세트 구성 운영방안 연구

- 「건조물 문화재 디지털 기준 도면 가이드라인(안)」연구

- 「건조물 문화재 HBIM 데이터 표준 제작 가이드라인(안)」연구

- 국제 포럼 프로그램 기획, 운영을 통한 국내외 관계전문가 의견 수렴

□ 추진체계 및 역할분담

❍ 추진체계

❍ 역할분담

구 분		주 요 내 용
주관기관 (문화재청)	정보화담당관 (사업총괄)	․사업계획 수립 및 과업내용서 작성 ․사업 운영 및 구축 데이터 품질관리 ․대상선정, 협의체구성, 현장점검, 과제 수행관리 및 사업관리 ․납품 데이터 및 산출결과물의 검수․검사 등
	각 부서 (업무소관)	․DB구축 대상 문화재 선정 및 실무자회의 참석·자문 지원
자문위원 (내·외부전문가)		․자문위원은 문화재청, 유관기관, 전문가(산·학·연) 등으로 구성 ․DB 구축 대상 문화재 유형별 특성 및 품질검토 자문 ․데이터 세트 아카이브 DB 구축 제작 지침 고도화 자문
주관사업자		․사업 요구분석(주관기관, 참여기관 등) ․사업관리, 인력관리, 위험관리, 품질관리, 보안관리 등 업무 ․추진실적 보고 및 산출물 제출 ․유관기관 업무협의, 운영자 교육, 기술지원 및 하자보수 ․실무자회의, 협의체 등 구성․운영 등 과제수행에 필요한 사항
유관기관 (지자체, 관리단체 등)		․문화유산 데이터 세트 아카이브 DB구축에 관한 업무협의 ․관계자 회의 참여 및 기술자문에 관한 사항

□ 관련시스템 현황

구 분	주요 기능
원형기록 정보시스템	ㅇ 본청, 소속기관, 지자체 문화재기록화 성과물 영구보존 및 공동활용 시스템
기록정보통합	ㅇ 기록화 결과물 수집, 분류 정리, 유통, 품질관리, 통합DB 구축운영 등

ㅇ 시스템 구성현황

운영 플랫폼	DB현황 (table수)	연계현황	위치
▪개발 언어 : JAVA, JSP ▪OS : Solaris 10 ▪WAS : Jeus 6 ▪DBMS : Oracle Database 11g ▪프레임워크 : 전자정부표준 3.5	84	전자행정, 디지털 허브	문화재청 전산실

※ 세부사항은 방문하여 열람가능

□  추진일정(안)

사 업 내 용	추 진 일 정
	M		M+1		M+2		M+3		M+4
❍ 기획 및 업무분석
․ 사업추진팀 구성
․ 사업수행계획수립
․ 주관기관 요구사항 분석
❍ 데이터 세트 DB구축 부문
․ 데이터 세트 DB 대상 예비조사 및 대상 선정
․ 본공정(CAD 2D 도면제작, 3D BIM제작)
․ 사진기반 3D모델 및 콘텐츠 제작
․ 구축 데이터 품질검사
․ 산출물 납품 및 완료보고
❍ 시스템 구축 부문
․ 요구사항 분석
․ 설계(화면설계, DB설계, 프로세스 설계)
․ 구현(개발환경구축, 응용프로그램 개발)
․ 시험(응용시스템 설치, 통합테스트)
․ 산출물 납품 및 완료보고
❍ 학술연구 및 포럼 운영
․ 건조물 문화유산 데이터 세트, 디지털 기준도면 및 HBIM 연구
․ 국제 포럼 기획 및 연출
․ 발표 자료집 편집 및 발간
․ 행사 개최 및 진행

□ 기대효과

❍ 문화유산 기록물 보존 관리 체계전환 및 정보 공유·활용의 기반 데이터 구축 ⇒ 문화유산 디지털 아카이브 강화

❍ 문화유산 데이터 세트 공개로 문화재 보존관리 및 조사연구, 디지털 콘텐츠 개발 등 활용성 강화 ⇒ 문화유산의 가치 재조명 기회 확산

❍ 문화유산 데이터 세트 아카이브 DB구축을 통한 민간 활용 기회 확대 및 4차 산업혁명 성장 동력 견인 ⇒ 정보의 개방성 및 활용성 강화

Ⅱ		과 업 내 용

□ 문화유산 2D 디지털 도면 및 아카이브 DB구축 부문

❍ 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
데이터 요구사항	DR-01	대상 문화재 선정
	DR-02	2D 디지털 도면 제작
	DR-03	데이터 세트별 도면 상세정보 아카이브 DB구축
	DR-04	산출물 제작 디렉토리 구성

❍ 요구사항 세부내용

고유번호

DR-01

요구사항 명칭

대상 문화재 선정

요구

사항

상세

설명

정의

대상 문화재 선정

세부 내용

❍ 국보․보물 등 건조물 문화재 총 30건의 2D 디지털 도면 및 100건의 도면

아카이브 구축

- 대상문화재는 DB구축 대상 선정 기준에 따라 문화재청에서 예비 목록을 확보하고 계약 체결 후 주관사업자에 전달

- 계약 체결 후 사전 조사 시 소장처 및 관리기관과의 협의 후 최종 대상 선정

- 100건의 대상문화재는 목조 건조물문화재 100건을 기본으로 함

<DB구축 대상 선정 기준>

- 3D 스캔을 이용한 정밀실측을 완료한 문화재 대상(기본조건)

- (1유형)중요문화재로서 종이도면은 존재하나 디지털 도면이 확보되지 않은 문화재

- (2유형)해체수리를 통해 부재별 실측이 선행되었으나 디지털 도면이 필요한 문화재

- (3유형)문화재청, 지자체, 박물관 등 기록보존, 학술연구 수요에 의한 문화재

- (4유형)문화선양, 콘텐츠 개발 등 홍보활동 효과가 큰 문화재

산출 정보

대상으로 선정된 건조물 문화재 100건(디지털도면 30건)

요구사항 출처

문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-02
요구사항 명칭		2D 디지털 도면 제작
요구 사항 상세 설명	정의	2D 디지털 도면 제작
	세부 내용	❍ 도면은 기존 이미지 도면과 정밀실측 자료를 활용하여 작성하는 것을 원칙으로 하고, 기본구성은 다음과 같음 - 기본구성 : 평면도, 입면도, 단면도(종횡단), 천장평면도(앙시도), 가구구조평면도, 지붕평면도(와복도) 등 목조 건축물당 기본도면 최소 10면 이상 - 도면작성은 건축분야 전문인력이 직접 수행하여야 함 - 도면은 정밀실측 자료, 종이 도면 등을 활용하여 CAD파일(DWG)로 작성 - 도면은 1:1 스케일로 작성하고 부재별로 레이어를 설정하여 작업 ❍ 도면 표기방법 - 도면의 숫자는 아라비아 숫자로 표기하고, 단위는 미터법을 사용하되 필요 시 영조척(營造尺)의 용척 및 척수를 병기한다. - 각종 부재의 명칭 기입하고 지면고(G.L), 현황고, 계획고, 기울기 등 표시한다. - 육안으로 확인 가능한 부분은 실선으로 표기하고 가려진 부분은 추정하여 표기하지 않는다. - 글꼴(Font)은 윈도우에서 지원하는 기본글꼴을 사용하는 것을 기본으로 한다. - 단면도 작성 시 단절된 부분의 구조만 그리지 말고 배경이 되는 입면을 병기하여 작성한다. - 규정한 사항 외에 문화재수리 설계도면 작성에 필요한 사항은 지식경제부 기술표준원이 제정한 KS표준지침, (사)한국건축가협회의 건축도면 공동표준지침(V1.1)을 따른다
산출 정보		2D CAD 도면
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-03
요구사항 명칭		데이터 세트별 도면 상세 정보 아카이브 DB구축
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 세트별 아카이브 DB구축
	세부 내용	❍ 도면 아카이브 자료 메타데이터 추출 및 DB 구축 - 데이터 세트 아카이브 자료의 메타데이터 세트룰 구성하고 건조물 문화재별(100건) 아카이브 자료의 메타데이터 추출 및 DB 보관 ❍ 부재 접합부별 이미지, 도면 등 아카이브 DB 구축(100건) - 문화재청이 수집한 아카이브 자료를 활용하여 부재 접합부별 아카이브 구성 - 부재 접합부 이미지의 경우 도면 또는 맵을 이용하여 촬영 범위 표기
산출 정보		이미지, 도면 등 아카이브 DB
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-04
요구사항 명칭		산출물 제작 디렉토리 구성
요구 사항 상세 설명	정의	산출물 제작 디렉토리 구성
	세부 내용	❍ 디렉토리는 「문화재 기록화사업 표준데이터제작지침」에서 제시하는 파일포맷, 확장자를 준수하는 것을 원칙으로 하되, 보존관리상 이견이 있을 경우 발주처와 협의하여 결정하도록 함 ❍ 디렉토리 구축 시 파일포맷은 기록보존용과 서비스용 파일로 나누도록 함 ❍ 파일포맷은 구제표준의 파일형식을 따르는 것을 원칙으로 하며, 국제표준이 없는 경우는 범용되고 있는 파일을 형식을 따름
산출 정보		3D 데이터 세트 디렉토리
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

□ 건축문화재 부재정보 및 유지관리를 위한 HBIM 데이터 시범 구축

❍ 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
데이터 요구사항	DR-05	건조물 문화유산 부재 정보 DB구축
	DR-06	개방형 BIM 데이터 모델 제작
	DR-07	BIM 데이터 활용 실측도면 산출

❍ 요구사항 세부내용

고유번호		DR-05
요구사항 명칭		건조물 문화유산 부재 정보 DB구축
요구 사항 상세 설명	정의	건조물 문화유산 부재 정보 DB구축
	세부 내용	❍ 석조 문화재(1건) 부재 정보 DB - 부재 단위 정보: 부재별 상세 정보 DB 구축 ❍ 목조 문화재(1건) 부재 정보 DB - LOD 설정, 레벨별 정보체계 구성 - 건물단위 정보: 용도, 건립연대, 지형, 향 등 - 가구/칸 단위 정보: 량수, 고주, 칸수, 길이, 높이 등 상세 정보 DB 구축 - 부위 단위 정보: 지붕, 천장, 벽체, 바닥, 기단 등 부위별 상세 정보 DB 구축 - 설계 단위 정보: 창호, 머름, 우물마루, 계단, 기둥상부 접합부 등 단위별 상세 정보 DB 구축 - 부재 단위 정보: 기둥, 대들보, 도리, 장여, 창방, 주두, 소로, 대공, 평연, 부연 등 부재별 상세 정보 DB 구축
산출 정보		건조물 문화재 2건 상세정보 DB
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-06
요구사항 명칭		개방형 BIM 데이터 모델 제작
요구 사항 상세 설명	정의	개방형 BIM 데이터 모델 제작
	세부 내용	❍ BIM기반 3D 디지털 도면 구축 대상(석조1건, 목조1건) 선정 - 현황도와 함께 해체를 통한 부재간 결구 현황이 확인된 건조물 문화재로 부재별 BIM데이터 구축의 높은 완성도를 기대할 수 있는 문화재 대상 - 기존 BIM데이터 구축 사업 대상은 배제 ❍ BIM데이터 작성 원칙 - 건축물 기준 좌표점 설정을 통한 BIM 데이터 작성으로 건물 및 부재의 위치정보를 정확하게 파악할 수 있도록 한다. - 현황과 3D 스캔, BIM 모델 그리고 도면들 정보들 사이의 정확성을 확보하여 일치화 시켜야 한다. - 문화재 BIM 통합 데이터는 문화재 전체 정보를 담아야 한다. - BIM모델을 통해 문화재 전체와 부재 및 부재객체에 대한 데이터 관리체계를 구성 - 부위 및 부위객체에 대한 통합라이브러리를 구축한다. - 문화재 유지보수관리를 위한 정보구조체계를 갖는다. - 중요 부재들은 개별로 각각 ID를 기록하고, 별도로 해당 문화재는 부재별 Layer로 관리해야 한다. - BIM 통합 데이터는 해당 문화재 현황과 3D 스캔, BIM 모델, 추출 도면이 일치 되도록 기록해야 한다. ❍ BIM데이터 일반기준 - BIM 모델은 부재별 3D 형상정보(실측정보), 문화재 데이터관리(형상, 문자 그리고 숫자 데이터 등을 포함)를 포함하며, 이 외의 발주처의 추가 요구사항은 협의하여 반영한다. - 모델 표현단위는 문화재 고유의 특성 표현을 위한 단위를 제외하고, 길이는 밀리미터(mm), 면적은 제곱미터(m2), 부피는 세제곱미터(m3)를 사용한다. - 모델 작성시 문화재 유지 보수 유지를 위한 각종 장비 등은 발주처와 협의에 따라 BIM 데이터 정보 작성범위에 포함한다. - BIM모델은 일반적으로 사용하는 컴퓨터 하드웨어에서 구동 가능하여야 하며, 용역사는 BIM 통합데이터모델링이 가능한 BIM기술기반 응용프로그램을 구비해야 한다. ❍ BIM데이터 상세기준 - 모델의 상세작성 범위는 사업수행 초기에 발주처와 협의하여 정한다. 단 발주처의 사업 수행 중간에 추가적인 요구사항이나 범위 조정을 요청할 경우, 그 요청사항의 경중에 따라 협의하여 조정한다. - 모델의 작성 수준은 BIM모델 상세수준의 레벨 4이상의 규정을 준수해야 한다. 다만, 1/100의 도면으로 출력시 표현되는 것을 기준으로 하되, 발주처의 추가요구 사항이 있을시 협의하여 반영한다. - 목조 문화재의 경우 정밀실측을 위한 주요 구조부재들의 변위가 반영되어야 한다. (초석,기둥,보,인방 등) ❍ BIM데이터 결과물 - BIM Data Model(원본, IFC Format)과 기본도면 및 상세도(필요시), EXCEL Data(수량관련, 유지관리 정보)
산출 정보		건조물 문화재(2건) BIM 데이터 모델
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-07
요구사항 명칭		BIM 데이터 활용 실측도면 산출
요구 사항 상세 설명	정의	BIM 데이터 활용 실측도면 산출
	세부 내용	❍ BIM 통합 데이터는 기준점을 바탕으로 해당 문화재 현황과 3D스캔, BIM 모델, 도면이 일치 하도록 작성하여야 한다. ❍ 2D, 3D 실측설계도면은 1차적으로 BIM 기반 통합 데이터모델에서 추출하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 발주처와 협의시 기존 도면을 BIM 기반 통합 데이터모델에 결합할 수 있다. ❍ 모델에서 추출된 2D, 3D 도면에서 부위 및 부위객체의 형상은 추출된 원본 그대로 사용함을 원칙으로 함. 단 발주처와 협의하에 형상의 선 속성과 색변경 가능 ❍ 모델에서 추출된 2D, 3D 도면은 문자, 보조선, 가구, 해칭 등의 요소를 추가하거나 수정할 수 있다. ❍ BIM 데이터에서 산출한 실측도면은 현황과 3D 스캔 데이터와 일치해야 한다.
산출 정보		건조물 문화재(2건) BIM 도면
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

□ 건축문화재 3D 콘텐츠 구축

❍ 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
기능 요구사항	DR-08	사진기반 3차원 콘텐츠 구축
	DR-09	목조 문화재 조립 3D 프린팅 데이터 구축

❍ 요구사항 세부내용

고유번호		DR-08
요구사항 명칭		사진기반 3차원 콘텐츠 구축
요구 사항 상세 설명	정의	사진기반 3차원 콘텐츠 구축(5G 기반 콘텐츠)
	세부 내용	❍ 건조물 문화재 웹서비스 작성을 위한 UAV 항공촬영 및 지상촬영을 활용한 3차원 공간정보 콘텐츠(50건) 제작 - 지적 좌표계 기반 UAV 항공촬영 촬영(GSD 5cm급 이하) 및 지상 촬영 - 사진기반 건축물 3차원 모델링 (외부 모델링, 실내공간 제외) - 건조물 문화재의 구조를 3차원으로 설명하는 연출 기법 적용 ❍ 3차원 웹 지도 서비스용 데이터 변환 - 웹서비스용 서비스 최적화를 위한 3차원 모델데이터 변환 - LOD4 수준의 데이터 품질 확보
산출 정보		웹서비스용 3D 데이터
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		DR-09
요구사항 명칭		목조 문화재 조립 3D 프린팅 데이터 구축
요구 사항 상세 설명	정의	목조 문화재 조립 3D 프린팅 데이터 구축
	세부 내용	❍ BIM 구축 대상인 목조 문화재 3D 모델링 대상 ❍ 대상자료는 BIM데이터를 활용하여 3D 프린팅에 적합한 파일 구조를 가져야 함 ❍ 구축 상황에 따라 제작 불가 사유 발생 시 발주처와 협의 하여 변경 가능 ❍ 3D프린팅 DB 구축 시 관련 지침을 준수하고, 구축 공정의 관리 및 품질관리를 지속적으로 수행함 ❍ 3D프린팅 데이터는 목조 문화재의 조립이 가능한 형태로 제작하고 품질기준은 주관기관과 협의 가능 ❍ BIM 자료의 분석을 바탕으로 목조 문화재 조립이 가능한 3D프린팅 출력에 맞도록 설계 ❍ 3D프린팅을 위한 모델링, 모델링 데이터 최적화 작업을 함 ❍ 3D 프린터에서 출력 가능한 크기로 제작 ※ 주관기관과 협의를 통해 3D 모델링 파일의 크기(X, Y, Z의 좌표값) 확인 ❍ 3D 프린팅 메타데이터는 주관기관과 협의 후 작성 ❍ 최종 결과물에 대한 품질은 3D프린팅 관련 전문가 3인 이하로 구성된 전문가의 검수 및 보완, 결과확인 단계를 거쳐 주관기관이 최종 검수
산출 정보		목조 문화재 조립 3D 프린팅 데이터
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

□ 데이터 세트 아카이브 DB 관리 및 도면정보 서비스(내부용) 시스템 구축

❍ 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
기능 요구사항	FUR-01	데이터 세트 아카이브 기본정보관리
	FUR-02	건조물 문화유산 도면 및 부재 정보 관리
	FUR-03	데이터 세트 CAD 도면 뷰어 개발
	FUR-04	데이터 세트 3D 스캔 및 BIM 데이터 뷰어 개발
	FUR-05	건축문화재 3D 정보 서비스 시스템(내부용)
	FUR-06	데이터 세트 아카이브 검색 서비스

❍ 요구사항 세부내용

고유번호		FUR-01
요구사항 명칭		데이터 세트 아카이브 기본정보관리
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 세트 아카이브 기본정보관리
	세부 내용	❍ 건조물 문화재 데이터 세트 아카이브 정보 관리 기능 - 메타정보 등록, 수정, 삭제, 조회 기능 - 문화유산 아카이브 분류코드, 폴더 관리 기능 ❍ 아카이브 분류체계별 현황, 통계 기능
산출 정보		요구사항 분석서, 설계서, 화면 정의서, 기능 정의서
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		FUR-02
요구사항 명칭		건조물 문화유산 도면 및 부재 정보 관리
요구 사항 상세 설명	정의	건조물 문화유산 도면정보 관리
	세부 내용	❍ 건조물 문화유산 데이터 세트 도면 정보 관리 기능 - 도면파일 등록, 삭제 기능 - 도면 연계정보 등록, 수정, 삭제, 조회 기능 ❍ 건조물 문화유산 부재 정보 관리 기능 - 부재 정보 등록, 수정, 삭제, 조회 기능 - 부재 정보 출력 기능 ❍ 건조물 문화유산별 도면 현황, 통계 기능
산출 정보		요구사항 분석서, 설계서, 화면 정의서, 기능 정의서
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		FUR-03
요구사항 명칭		데이터 세트 CAD 도면 뷰어 개발
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 세트 CAD 도면 뷰어 개발
	세부 내용	❍ 아카이브 서비스시스템 2D도면 웹뷰어 개발 - 2D도면 데이터에 대한 뷰어를 웹서비스할 수 있도록 개발(혹은 솔루션 도입)하고 이를 해당 건축물 정보에 연계 - 대상콘텐츠는 사용자와 상호작용이 가능한 형식으로 표출함 ❍ CAD 데이터 수치정보 조회 - 2D도면 CAD 데이터에 대한 치수정보 조회 및 표기 기능
산출 정보		요구사항 분석서, 설계서, 화면 정의서, 기능 정의서
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		FUR-04
요구사항 명칭		데이터 세트 3D 스캔 및 BIM 데이터 뷰어 개발
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 세트 3D 스캔 및 BIM 데이터 뷰어 개발
	세부 내용	❍ 대용량 3D 스캔 데이터 뷰어 - 3D 스캔 데이터(E57, PTS 등) 열람 및 내비게이션 - 3D 스캔 데이터 길이, 표면적, 각도 수치정보 조회 ❍ 건조물 문화유산 BIM 데이터 뷰어 - BIM 데이터(IFC표준) 열람 및 내비게이션 - BIM 도면정보 조회
산출 정보		요구사항 분석서, 설계서, 화면 정의서, 기능 정의서
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		FUR-05
요구사항 명칭		건축문화재 3D 정보 서비스 시스템(내부용)
요구 사항 상세 설명	정의	건축문화재 3D 정보 서비스 시스템(내부용)
	세부 내용	❍ 건조물 문화유산 데이터 세트의 웹기반 온라인 시각화 기능 - 사용자가 선택한 문화유산 데이터 3차원 시각화 - 웹브라우저 상에서 3차원 지도 기반으로 데이터 네비게이션 - Layer 1 (3차원 모델) : 사진기반으로 획득한 건조물 문화유산 데이터기반 기본 정보데이터 - Layer 2 (속성정보) : 건조물 문화재의 데이터 세트 위치기반 기본정보 조회 ❍ 3차원 모델 거리정보 조회 기능 - 객체 내 선택된 포인트 간의 거리정보 조회 ❍ BIM 데이터 단면 정보 조회 기능 - BIM 데이터의 단면 클리핑을 통한 건조물 문화유산 도면 가시화 ❍ POI 생성 및 3차원 위치 편집 기능 - 웹브라우저 상에서 3차원 기반으로 POI 위치 등록 및 편집 기능 ❍ POI와 연결된 데이터 세트 데이터 등록 - POI 상세정보 및 사진, 도면, 멀티미디어 데이터 등록 ❍ 시공간 기반 POI 검색 - 기록 일자별, 날짜별 POI 데이터 검색 - 문화재의 속성 종류별 구분하여 검색
산출 정보		요구사항 분석서, 설계서, 화면 정의서, 기능 정의서
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		FUR-06
요구사항 명칭		데이터 세트 아카이브 검색 서비스
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 세트 아카이브 검색 서비스
	세부 내용	❍ 데이터 세트 아카이브 통합검색 서비스 - 건조물 문화유산 데이터 세트 아카이브를 대상으로 한 키워드 및 태그 기반 통합검색 ❍ 분류체계별 검색 서비스 - 문화유산 일반정보와 상세정보 분류 검색 기능 - 도면, 이미지, 멀티미디어, 텍스트 정보 제공 기능
산출 정보		요구사항 분석서, 설계서, 화면 정의서, 기능 정의서
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

□ 문화유산 도면 데이터 세트 구성 운영방안 연구 등

❍ 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
컨설팅 요구사항	CSR-01	건조물 문화재 데이터 세트 구성 연구
	CSR-02	건조물 문화재 디지털 기준도면 가이드라인(안) 연구
	CSR-03	건조물 문화재 BIM 데이터 제작 가이드라인(안) 연구
	CSR-04	국제 포럼 프로그램 기획, 운영 및 관리

❍ 요구사항 세부내용

고유번호		CSR-01
요구사항 명칭		건조물 문화재 데이터 세트 구성 연구
요구 사항 상세 설명	정의	건조물 문화재 데이터 세트 구성 연구
	세부 내용	❍ 문화재별 이미지, 도면, 멀티미디어, 조사자료, 연구자료 등 디지털 세트 구성 연구 - 문화재청이 수집한 아카이브 자료와 정밀실측 보고 자료를 활용하여 건조물 문화재별 데이터 세트 구성 및 관리운영방안 연구
산출 정보		건조물 문화재 데이터 세트 구성 가이드라인
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		CSR-02
요구사항 명칭		건조물 문화재 디지털 기준도면 가이드라인(안) 연구
요구 사항 상세 설명	정의	건조물 문화재 디지털 기준도면 가이드라인(안) 연구
	세부 내용	❍ 「건조물 문화재 디지털 기준도면 가이드라인(안)」 연구 - 국·내외 문화유산 디지털도면 사례 조사 - 디지털 설계도면 구성 및 내용 상세 가이드라인 도출 - 디지털 설계도면 표기방법 상세 가이드라인 도출 - 각 공정별 표준 과업내용서 예시 문구 작성(발주기관 입장에서의 과업요구사항과 사업수행기관이 준수해야할 산출물 및 품질 기준에 대한 명확화) - 가이드라인 기반 작업공정, 품질검수, 산출물 유형 등을 검증하기 위한 방안 제시
산출 정보		건조물 문화재 디지털 기준도면 가이드라인
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		CSR-03
요구사항 명칭		건조물 문화재 BIM 데이터 제작 가이드라인(안) 연구
요구 사항 상세 설명	정의	건조물 문화재 BIM 데이터 제작 가이드라인(안) 연구
	세부 내용	❍ 「건조물 문화재 BIM 데이터 제작 가이드라인(안)」 연구 - 문화유산 BIM 구축을 통한 개선점 및 가이드라인 도출 - 최신기술 현황 및 국·내외 문화유산 BIM 사례 조사 - 각 공정별 표준 과업내용서 예시 문구 작성(발주기관 입장에서의 과업요구사항과 사업수행기관이 준수해야할 산출물 및 품질 기준에 대한 명확화) - 가이드라인 기반 작업공정, 품질검수, 산출물 유형 등을 검증하기 위한 방안 제시
산출 정보		건조물 문화재 BIM 표준 제작 가이드라인
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		CSR-04
요구사항 명칭		국제 포럼 프로그램 기획, 운영 및 관리
요구 사항 상세 설명	정의	국제 포럼 프로그램 기획, 운영 및 관리
	세부 내용	❍ 「(가칭)디지털 문화유산 국제 포럼」 프로그램 기획 운영 - 2019국제문화재산업전(9월, 경주) 부대행사로 운영 - 포럼 기획 및 운영방안 수립 - 국내외 주요 참가자 발표원고 의뢰, 취합, 번역 ❍ 「(가칭)디지털 문화유산 국제 포럼」 운영 - 프로그램별 세부 실행계획 수립, 주요 참가자 및 일반 참가자 관리 - 설비 및 각종 제작물 관리, 기타사항 ❍ 「(가칭)디지털 문화유산 국제 포럼」 홍보 - 기획기사 추진 및 보도자료 배포 - 각종 온·오프라인 홍보물 제작 및 관리
산출 정보		국제 포럼 개최
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

□ 사업관리 요구사항(공통)

❍ 상세 요구사항 세부목록

요구사항 구분	고유번호	요구사항 명칭
프로젝트 관리 및 지원 요구사항 (project Management & support Reuirement)	PMR-01	사업수행조직 구성
	PMR-02	사업수행계획서 작성 및 제출
	PMR-03	최종 산출물의 제작기준 및 제출
	PMR-04	업무보고 등 의사소통관리
	PMR-05	회의록 작성 및 관리 등 의사소통관리
	PMR-06	위험관리
	PMR-07	형상관리
	PMR-08	일정관리
	PMR-09	인력관리
	PMR-10	사업장 작업환경 조성과 장애대책 수립
	PMR-11	사업장의 각종 보안환경 조성
	PMR-12	하자담보 책임기간 및 범위
	PMR-13	표준화 준수(DB구축 부문)
	PMR-14	표준화 준수(보안관리 부문)
	PSR-01	기술지원 및 교육훈련

❍ 상세 요구사항 세부내용

고유번호		PMR-01
요구사항 명칭		사업수행조직 구성
요구 사항 상세 설명	정의	전문기술력과 노하우를 갖추고, 사업관리, 품질 관리, 공정관리, 보안관리, 인력관리, 자문기구 등의 조직을 구성하는 절차
	세부 내용	❍ 이 사업을 수행할 추진조직 구성, 인력구성, 관리자프로필, 프로젝트 단계별, 추진일정별(월별) 상세 투입인력 계획, 관리자의 역할분담, 작업 투입율 등을 제시(SW개발 부문 제외)하여야 하고, 인력 투입 계획에 명시된 인력은 주관기관 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없음 ․사업관리자(PM)는 주관사업자 소속을 원칙으로 함 ․사업관리자(PM)는 해당 사업을 추진함에 있어 의사결정권이 있어야 함 ․특별한 사유가 없는 한 인력교체는 불가하며, 불가항력 사유로 인력교체 필요 시 인력교체 1개월 전에 대체 인력을 투입하고 승인을 받아야 하며, 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책 제시 ․주관기관의 지시, 감독에 불응하여 사업 수행에 현저한 지장을 초래하는 경우 용역수행책임자 및 용역관리자를 교체할 수 있음 ❍ 이 사업은 공동수급체(공동이행 방식) 구성(5개사 이하)을 허용하며, 구성 업체별 계약참여 최소지분율은 10%이상으로하고 업무분담(역할)과 협력방안을 상세히 제시하여야 함 ❍ 이 사업의 성공적 완수를 위하여 필요 시 관련 전문기술 분야의 전문가 7인 이내의 자문회의 또는 실무협의체를 구성하여야 하고, 운영방법, 기간, 역할 등을 명시하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		PMR-02
요구사항 명칭		사업수행계획서 작성 및 제출
요구 사항 상세 설명	정의	사업계획서, 계약서, 과업내용서, 추가기술협상 등을 근거로 구체적인 사업수행계획서를 작성하는 절차
	세부 내용	❍ 주관사업자는 계약일로부터 10일 이내에 사업계획서, 계약서, 제안 안내서, 과업내용서, 제안서, 추가기술협상 등을 근거로, 사업 수행(착수)에 필요한 구체적인 수행계획서와 기술적용계획표 등을 작성하여 제출하여야 함 ❍ 사업수행계획은 각각의 공정이 연계되어 일관성과 통일성을 유지하여야 하고, 품질보증 기간 등을 고려하여 상세하게 기술해야 함 ❍ 모든 과업활동에 대한 상세한 업무정의와 일정계획, 수행기법(방안), 의사소통 방안, 기밀(보안) 보호 방안 등 상세 프로젝트 계획을 제공하여야 함 ❍ 사업 수행의 효율적 운영과 성과달성을 위해 필요한 각종 업무보고, 자문(실무)회의, 워크숍(공청회), 착수․중간․완료보고 등의 계획을 구체적으로 제시하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호

PMR-03

요구사항 명칭

최종 산출물의 제작기준 및 제출

요구

사항

상세

설명

정의

사업을 수행하는 과정에서 작성된 각종 지침서, 회의록, 주요 사업성과 등을 종합한 산출결과물의 작성 및 제출 절차

세부

내용

❍ 주요 산출물 목록 및 제출시기(근무일수 기준)

산출물 종류		제출일정	제출부수
산출물명	사업수행계획서	․계약체결 후 7일 이내	3부
	납품 DVD ․주간․월간보고서 ․착수․중간․완료보고서 ․자문(실무)회의, 워크숍 ․의사소통, 형상, 위험관리 등 관련 사업관리 문서 일체	․사업 완료 기간 이내	3매
	완료보고서(요약본)	․사업 완료 기간 이내	10부
	완료보고서(종합본)	․사업 완료 기간 이내	10부
	데이터 세트 데이터 DB 외장하드	․사업 완료 기간 이내	3식
	데이터 세트 DB제작자권리 등록․신탁관리용 외장하드	․사업 완료 기간 이내	3식
	서비스용(도면, 사진, 모델링, 영상) 데이터 수록 DVD	․사업 완료 기간 이내	제공 단체별 각 1매
	사업과정에서 구입 또는 수집한 도서 등 자료	․해당 사항 있는 경우 제출

❍ 완료보고서 발간은 「문화재청 간행물 관리 지침」을 준수하여야 함

❍ 각 단계별 오브젝트 산출물은 별도 제출하고, 각 산출물의 원본 파일이 수록된 DVD 또는 외장하드도 함께 제출

❍ 각종 계획서, 지침서, 보고서 등의 산출물은 완료보고서에 합본하여 제출하고, 회의자료는 별도 제출, 원본 파일과 PDF 변환 파일, 개인정보가 필터링 된 파일(개인정보 없는 파일은 제외)을 각각 DVD 또는 외장하드에 수록하여 함께 제출

예)사업수행계획서 1부(원본파일, PDF변환파일, 개인정보 필터링 된 파일)

❍ DB구축 데이터는 보존용과 서비스용 파일을 구분하여 외장하드 디스크 (HDD, SATA2이상, usb3.0 규격)에 수록하여 각각 제출

요구사항 출처

문화재청/정보화담당관

고유번호

PMR-04

요구사항 명칭

업무보고 등 의사소통관리

요구

사항

상세

설명

정의

주관기관, 주관사업자, 관련 전문가로 구성된 실무협의체가 참여하는 각종 보고, 회의 등을 개최 하고 의사결정 결과를 관리하는 절차

세부

내용

❍ 주간보고와 월간보고는 주관기관이 추진하고 있는 정보화사업과 연계하여 진행하고, 정보화사업 주관사업자 간 상호 협조지원체계 유지를 원칙으로 함

❍ 원활한 사업 수행을 위해 필요 시 자문위원, 실무추진팀원이 참석하는 자문회의 또는 워크숍(세미나)을 개최할 수 있음

❍ 의사소통을 위한 업무보고

보고유형	보고예정일	주요 보고내용
주간보고	매주(화) 14:00	․해당 주간과 차주의 작업현황, 작업계획, 쟁점 현안사항, 협의사항 등의 보고 ․작업인력 변동사항, 작업지침서 검토, 작업 공정률(실적), 예외적 사항 등 협의
월간보고*	매월 첫째 주(화) 14:00	․해당 월간과 차월의 작업현황, 작업계획, 쟁점 현안사항, 협의사항 등의 보고 ․작업인력 변동사항, 작업지침서 검토, 작업 공정률(실적), 예외적 사항 등 협의 ․자문(실무)회의, 워크숍(세미나) 등 주요 회의 등 개최에 관한 준비상황 보고(협의) ․착수보고, 중간보고, 완료보고 등의 세부일정 보고 및 업무협의 등에 관한 사항
자문(실무)회의	사업 기간 중 필요 시 수시 개최	․사업수행 중 전문가 등 관계자의 기술자문에 관한 사항 ․동 사업과의 이해당사자 간의 협업․협력․지원 등에 관한 사항 ․주관기관이 자문회의 개최가 필요하다고 요구한 때
착수보고*	계약 체결 후 30일 이내	․과업수행계획, 일정계획, 전문인력 투입 계획, 자문(실무)회의체 구성운영 계획, 각 공정별 관리계획, 보안 및 재난대비계획 등 보고
중간보고*	공정률 50% 이상 달성 시	․사업계획 대비 공정률 50%를 초과한 시점의 주요 성과와 향후 계획, 주관기관 및 주관사업자, 관련 기관 간 협업․협력․지원 등 쟁점 사항 등 과업의 성공적 수행에 필요한 사항
완료보고*	사업 완료 기간 이내	․문화유산 디지털(3D․기록자원) DB구축 사업의 핵심 성과, 한계와 문제점, 향후 발전방안 등 종합적 성과보고

※ 의사소통 관리 업무는 주관기관의 업무 사정에 따라 변경될 수 있으며, 주관사업자와의 협의 하에 일정을 변경 또는 조정할 수 있음

※ 주관기관의 타 사업과 연계하여 통합 착수․중간․완료보고회를 개최한 경우 동 사업의 해당 주간․월간보고회의를 개최한 것으로 갈음

※ 워크숍(세미나)은 중간보고․완료보고 시 함께 개최할 수 있음

❍ 월간․착수․중간․완료보고 등 주요 보고는 PM이 직접 보고하는 것을 원칙으로 함

❍ 주관사업자는 주간․월간보고서와 자문(실무)회의․워크숍(세미나)결과서 등 주요 업무현황을 기록으로 작성하여 관리하고 최종 산출물에 포함하여 주관기관에 제출하여야 함

❍ 주관기관이 요청한 요구사항의 처리결과는 수시 또는 주간․월간보고 시에 포함하여 보고하고, 주요 쟁점․논의․협의사항은 회의록으로 관리해야 함

요구사항 출처

문화재청/정보화담당관

고유번호		PMR-05
요구사항 명칭		회의록 작성 및 관리 등 의사소통관리
요구 사항 상세 설명	정의	주관기관, 주관사업자, 관련 전문가로 구성된 실무협의체가 참여하는 각종 보고, 회의 등을 개최 하고 의사결정 결과를 관리하는 절차
	세부 내용	❍ 주관기관, 주관사업자, 관련 전문가로 구성된 실무협의체가 참여하는 각종 보고, 회의 등을 개최하고 의사결정 결과를 회의록으로 작성하여 관리하여야 함 ❍ 회의록은 회의일자, 장소, 참석자, 주요안건, 토의 및 협의내용, 협의결과 등을 일목요연에게 작성함을 원칙으로 함(필요 시 주간/월간보고에 반영) ❍ 주관사업자는 회의록관리대장을 작성 비치하는 등 의사소통관리 방안을 강구하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		PMR-06
요구사항 명칭		위험관리
요구 사항 상세 설명	정의	사업의 수행 과정 중에 발생하는 각종 위험요소를 효율적으로 대응하기 위해 과업범위․대상관리, 인력관리, 보안관리, 공정률 관리, 품질관리, 재난관리, 쟁점사항 관리 등에 필요한 조치방안을 강구하는 절차
	세부 내용	❍ 품질저하 등 위험발생을 사전에 예방하고 발생 시 사후 대책방안을 제시하여야 함 ❍ 과업 수행과정에서 요구되는 과업범위․진척․위험․변경사항 등의 관리 방안을 제시하여야 함 ❍ DB구축 데이터의 품질 확보를 위한 작업자 대상의 주기적인 교육방안과 작업장에서 발생 가능한 성희롱예방․화재예방 교육방안 등을 제시하여야 함 ❍ 작업 인력의 이직으로 인한 프로젝트 진척율 저하, 데이터 품질저하 등 구체적인 대비 방안과 인력풀 운영 계획 등을 제시하여야 함 ❍ 사업수행 과정에서 발생 가능한 보안․개인정보보호․재난에 대비하여야 함 ❍ 작업과정에 문화유산 훼손이 발생하지 않도록 각별히 유의하고, 문화재 주면에 작업을 위한 별도시설물 설치 시 발주처와 반드시 협의하여 진행하도록 함 ❍ 발주처와 별도 협의 없이 진행된 작업과정에 발생한 불상사에 대한 모든 민형사상의 책임은 용역수행 사업자가 지도록 한다
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		PMR-07
요구사항 명칭		형상관리
요구 사항 상세 설명	정의	PMR-01부터 PMR-06까지 과정에서 발생한 형상관리의 방안을 강구하는 절차
	세부 내용	❍ 과업 수행과정에서 요구되는 변경사항의 관리방안과 형상관리 대상(예를들어 사업수행계획서, 작업지침서, 요구사항정의서, 검사기준서 등)을 제시하여야 함 ❍ 주관사업자는 변경사항이 발생한 이슈와 형상관리에 관한 조치결과를 주간보고 시 주관기관에 보고하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		PMR-08
요구사항 명칭		일정관리
요구 사항 상세 설명	정의	과업관리, 품질관리, 인력관리, 위험관리, 보안 및 재난관리 등 사업수행 일정을 관리하는 절차
	세부 내용	❍ 주관사업자는 계약일로부터 사업완료일까지 매주·매월 사업수행계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상 문제점 및 대응방안 등을 주간․월간보고 시에 주관기관에 보고 하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		PMR-09
요구사항 명칭		인력관리
요구 사항 상세 설명	정의	과업에 참여하는 사업관리자(PM), 분야별 사업책임자(PL), 작업자 등의 인력을 관리하는 절차
	세부 내용	❍ 인력모집 ․청년일자리 창출, 고령화 인력의 활용, 장애인 일자리 제공 등 정부시책에 부합한 인력 모집 권장 ․주관사업자는 과업에 참여할 인력을 모집하는 즉시 근로기간, 임금지급 등 관련 사항이 포함된 근로계약서를 체결하여야 하고, 이에 관한 민원사항이 발생하지 않도록 조치하여야 함 ❍ 자격요건 ․문화재정보의 특성을 감안 관련분야 경력자, 전공자 및 자격증 보유자 우선 채용 권장 ․지역인재의 고용창출과 지역경제 활성화 정책에 동참할 수 있도록 지역 내 우수인력의 참여기회 적극 제공 권장 ․주관사업자의 객관적인 기준에 의거 공정한 방식으로 선발 권장 ❍ 인력운영 및 관리 ․주관사업자 및 고용 인력은 출퇴근 기록부를 작성하여 철저하게 복무관리 하여야 함 ․투입인력의 변동 사항은 주간․월간보고 시 또는 변경 내용 발생 시 주관 기관에 보고하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		PMR-10
요구사항 명칭		사업장 작업환경 조성과 장애대책 수립
요구 사항 상세 설명	정의	사업의 원활한 추진과 고품질의 성과물을 산출하기 위해 필요한 작업․휴게 공간, 시설․장비 조성과 장애대책을 수립하는 절차
	세부 내용	❍ 주관사업자는 동 사업의 효율적 수행을 위해 필요한 적정 작업장과 장비를 갖추어야 함 ※ [용역계약 일반조건(기획재정부계약예규)] 52조 작업인력의 장소 및 원격지 근무 등에 대하여 상호 협의하여 결정) ❍ 공급자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업 장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음. ❍ 작업장의 공간구성은 작업․사무․휴게․보존․서버 공간 등을 구분하여 배치하여야 하고, 네트워크(인트라넷구성, 외부망 분리), 보안장비(카드키, 이중잠금장치, CCTV, 보안usb 등), 재난대비 장비(휴대용 가스식 소화기), 작업자 위생용품, DB구축 관련 최상의 전산장비 등을 갖추어야 함 ※ 작업장 조성 시 문화재청 보안 및 재난대비계획을 준수하여야 함 ❍ 장애 대책 ․자동 백업시스템을 구축하여 중요 데이터 및 각종 산출물을 주기적으로 누적 백업 방안(로그생성 포함) 등을 마련하여 제시하여야 함 ․작업장 관리자, 백업시스템 관리자 등을 지정하여 책임 관리를 하여야 함 ․주관기관으로부터 승인 받지 아니한 자의 접근통제 방안을 제시하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		PMR-11
요구사항 명칭		사업장의 각종 보안환경 조성
요구 사항 상세 설명	정의	사업의 수행과정에서 발생 가능한 각종 보안사고를 적극 예방하고 대응하기 위한 환경조성 절차
	세부 내용	❍ 주관사업자는 DB구축 사업 수행 과정에 참여하는 인력에 대한 보안부터 시설장비, 주전산서버 등의 보안대책을 수립하여 제시하여야 함 ❍ 주관사업자는 보안업무규정과 주관기관의 보안 관련 기준을 준수하여야 하고, 비인가자의 접근통제, 사업 관련 시스템의 불법적인 접근을 차단하기 위한 인원․통신․백신․문서․출입통제 등 보안환경 조성계획을 제시하여야 함 ❍ 작업장의 전산서버실은 독립공간으로 구성하고 출입자관리대장의 관리, 주기적인 보안교육 실시계획 등을 구체적으로 제시하여야 함 ❍ 문화재청 기록관 보안 및 재난대비계획을 준용하여 작업장 화재․방화․테러 등 발생 가능한 보안 및 재난에 대한 구체적인 대응방안을 강구하여 제시하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		PMR-12
요구사항 명칭		하자담보 및 책임기간 및 범위
요구 사항 상세 설명	정의	사업의 결과로 작성된 산출물과 관련 시스템 등에 관한 하자보수 운영 및 지원 절차
	세부 내용	❍ 소프트웨어산업진흥법 제20조의5(소프트웨어사업의 하자담보책임)에 따라 사업을 종료한 날부터 1년 간 하자보수 함 ❍ 사업 운영에 대한 전반적인 관리 매뉴얼 및 기술 자료를 제공하고, 하자보수 능력을 배양할 수 있는 방안을 제시해야 함 ❍ 주관사업자는 하자보수 기간 중 DB구축 전 과정에 참여한 인력과 전문 기술요원으로 하자보수 전담팀을 구성하여 서비스의 신뢰성과 안정성 유지 방안을 구체적으로 제시하여야 함
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		PMR-13
요구사항 명칭		표준화 준수(DB구축 부문)
요구 사항 상세 설명	정의	사업 수행 시 준수해야 할 데이터 표준
	세부 내용	❍ 주관사업자는 DB구축 수행 시 아래에 제시된 지침을 준수하여야 함 ․문화유산 기록화 제작 기준에 따른 『문화재 기록화사업관리 및 활용에 관한 규정-문화재 기록화사업 표준데이터 제작지침』, 『문화재 3차원 스캔데이터 표준 제작 매뉴얼』(문화재청 홈페이지 훈령·예규, 행정자료) ․문화재 분류체계, 공간정보분류체계 및 국립문화재연구소 학술연구자료 분류체계를 준수하고, 지식정보자원 메타데이터 구축지침을 적용
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		PMR-14
요구사항 명칭		표준화 준수(보안관리 부문)
요구 사항 상세 설명	정의	사업 수행 시 준수해야 할 보안관리 표준
	세부 내용	❍ 주관사업자는 사업과정에 참여한 인력의 보안서약서 집행, 주기적인 자체 보안교육 실시 및 주관기관의 불시 보안점검에 적극 참여하여야 함 ❍ 사업과정에서 확보된 시스템 구성도, 네트워크 구성도, 업무관련 자료 등은 과업의 진행 중은 물론 종료 후에도 대외누출 금지 규정 준수 ❍ 투입인력에 대한 개인정보보호, 내부정보 유출방지, 승인된 인가자 이외의 시스템 접근 금지 및 통제방안 제시 ❍ 주관사업자는 동 사업수행에 관한 보안관리를 위해 문화재청 보안관리 및 정보보안 업무규정을 준용하여 문서ㆍ장비․인력 등의 보안관리 계획을 수립하여 제시하여야 함 ❍ 주관사업자와 관리자, 작업자 전원은 시스템 구축과정 에서 지득한 개인정보, 정보통신망 구성도, PC현황 등 관련사항을 사업진행 중은 물론 사업종료 후에도 외부에 누출하거나 유출할 수 없으며, 위반 시 관련규정에 따라 부정당업자로 제재함 ❍ 누출금지 정보(대외비로 관리) ․주관사업자는 과업 수행 과정에서 지득한 정보를 외부에 누설하거나 유출 할 수 없으며, 그 범위는 다음 각 항과 같음 ① 기관 소유 전산시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 ② 세부 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도 ③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보 ④ 전산시스템 취약점분석 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 (단, 주관기관의 승인을 받은 내용은 제외) ⑥ 사업을 통하여 지득한 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황, 시스템 이전업무를 수행하면서 습득하게 되는 통합전산센터 관련 자료일체 ⑦ 방화벽ㆍIPS 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크장비 설정 정보 ⑧ ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑨ ‘공공기관 개인정보보호에 관한 법률’ 제2조2호의 개인정보 ⑩ ‘보안업무규정’ 제4조(비밀의 구분), 同 시행규칙 제16조3항 ※ 위 사항을 위배하여 외부로 누출하는 경우 국가계약법 시행규칙 부정당업자의 입찰참가자격 제한기준(영 제76조제1항 관련)에 따라 입찰참가자격을 제한함 ․정보 누출 횟수가 2회 이상인 경우 : 3개월 제한 ․정보 누출 횟수가 1회인 경우 : 1개월 제한 ❍ 계약사업자는 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금 납부 및 손해 배상책임을 진다
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

고유번호		PSMR-01
요구사항 명칭		기술지원 및 교육훈련
요구 사항 상세 설명	정의	사업 성과물로 작성된 데이터의 운영, 업무활용에 필요한 기술 등을 지원하고 주관기관 관리자, 사용자를 대상으로 한 교육 훈련계획 수립 및 시행절차
	세부 내용	❍ 주관사업자는 사업 성과물의 운영 및 활용에 필요한 종합적인 관리 매뉴얼, 지침서, 기술자료 등을 제공하고, 하자보수능력을 배양할 수 있는 방안을 제시해야 함 ❍ 구축 DB 업무활용을 위한 기관 또는 사용자의 기술 지원 요청 시 적극 대응 ❍ 주관사업자는 교육대상, 방법, 일정 등의 내용이 포함된 교육계획 및 기술 이전 계획 등의 수립 시행계획서를 작성 제출하여야 함 ❍ 주관사업자는 DB구축 데이터 정비와 관련 업무담당자들의 운용능력 제고를 위한 체계적 교육으로 장애에 대한 능동적 대처 능력 함양 ※ 교육과정 및 인원, 기간은 주관기관의 요구에 따라 조정될 수 있음
요구사항 출처		문화재청/정보화담당관

Ⅲ		제 안 안 내

□ 입찰 참가 자격

❍ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따른 경쟁 입찰 참가자격을 갖추어야 하며, 조달청 입찰참가 자격 등록증 소지업체

❍ 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드 : 1468) 및 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 의한 직접생산확인증명서(데이터서비스 “데이터처리서비스(세부품명번호 : 8111200201))를 소지한 자

❍ 입찰참가사업자가 소프트웨어사업자일 경우, 「대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」(과학기술정보통신부 고시) 준수

- 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」(과학기술정보통신부 고시)에 따라 매출액 8천억 원 이상인 대기업 간 공동수급체 참여를 제한함

❍ 「공공계약 운용요령(기획재정부 계약예규」제2조의2(공동계약의 유형)에 의거 공동계약(공동이행방식)을 허용하며, 공동수급업체 구성원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 함

❍ 공동수급체는 5개 이하로 구성할 수 있으며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 10% 이상으로 하여야 함(공동이행방식)

□ 입찰 및 낙찰방식

❍ 입찰방식: 제한경쟁입찰

※ 대기업 하한 제한에 따른 중소기업자간 경쟁 대상

❍ 낙찰자 결정방식: 협상에 의한 계약체결

❍ 제안서 평가방법

- 제안서 평가는 기술평가와 가격평가를 종합 평가하며, 평가비율은 기술평가(90%), 가격평가(10%)로 함

※ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침」(행정안전부 고시 제2017-1호)

- 종합평가점수 산출 = 기술 평가점수 + 입찰가격 평가점수

- 동점 시 처리방침

․종합평가점수가 동점인 경우 기술평가 점수가 높은 업체를 선정

․기술평가점수도 동일한 경우 배점이 높은 평가항목에서 점수가 높은 업체를 선정

- 평가점수에서 소수점 이하가 있는 경우 소수점 5자리에서 반올림

❍ 기술평가

- 평가는 제안내용에 대하여 문화재청에서 구성한 기술평가위원회를 통하여 평가하고 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않음

- 평가위원회의 평가결과는 공개하지 않으며, 이에 대하여 제안업체는 이의를 제기할 수 없음

- 기술평가위원회는 8인 이상으로 구성하여 운영하되, 평가의 전문성과 공정성을 확보하기 위하여 외부전문가를 과반수 이상으로 구성

- 기술평가 점수는 각 업체에 대해 평가위원별로 평가한 총점 중 최고․최저 점수 각 1개를 제외한 나머지 점수를 평균하여 획득점수를 산출

- 기술평가점수에서 소수점 이하가 있는 경우 소수점 5자리에서 반올림

- 기술평가 기준 및 배점은 작성된 별표3. 기술제안서 평가항목 및 배점표 참조

❍ 가격평가: 조달청 가격평가에 따름

❍ 협상적격자 선정 및 협상순서

- 제안서 기술평가 점수(90점) 기준 일정비율(85%) 이상의 점수를 얻은 업체를 협상적격자로 선정하되, 협상적격자가 없는 경우 재공고 입찰에 부칠 수 있음

- 협상순서는 종합평가점수(제안서 기술평가점수 + 가격평가점수)의 고득점 순에 의하여 결정

․협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 않음

․협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 차 순위자와 협상함

․모든 협상적격자와 협상 결렬 시 재공고입찰에 부칠 수 있음

❍ 협상방법 및 기준

- 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을 대상으로 협상 실시

․협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정 가능

- 가격협상에서는 당해 사업예산 이하로서 협상 대상자가 제안한 가격이 기 가격이 됨

․협상 대상자가 제안한 가격이 사업예산 이상인 경우에는 사업예산 범위 내에서 가격 협상

❍ 적용규정

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규)

□ 입찰서류 제출 및 제안서 기술평가

❍ 제안서 제출 : 조달청 입찰공고에 따름

- 기타 조달청 입찰공고에 명시된 서류

- 제출장소 : 입찰공고문 참고

❍ 제안서(기술평가) 발표

- 일시/장소 : 입찰마감 후 개별통보

- 발표시간 : 제안서 발표(30분) 및 질의응답(15분)

❍ 공동수급의 경우 ‘공동수급표준협정서’ 1부(전자로 제출)

□ 제안서 작성안내

❍ 제안서의 효력

- 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주함

❍ 제안서 작성지침(유의사항)

- 별도의 사업설명회는 하지 않으며 다음 안내사항 참조

․ 3D 스캔데이터는「공공저작권 신탁관리시스템(www.alright.or.kr)」 (한국문화정보원 02-3153-2884)에서 확인 바람

․ 문화재 기록화사업 표준데이터 제작지침은 「「문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr)」행정정보-법령정보-훈령/예규 에서 “문화재 기록화사업 관리 및 활용에 관한 규정” 검색 후 내용 첨부 확인 바람

- 제안서 각 페이지는 중앙 하단에 일련번호 부여(장별 구분 없이 연번으로 함)

- 제안서는 한글 또는 MS Word 또는 파워포인트를 이용하여 작성하며, 사용된 영문약어 등은 약어표를 제공해야 함

- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 자료는 제안서 별첨으로 제출함

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 모호한 표현(~사용가능하다, ~할 수 있다, ~고려하고 있다 등)은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

❍ 제안서 작성지침

작 성 항 목	작 성 내 용
Ⅰ. 제안개요	▪제안목적, 제안배경, 제안필요성 ▪제안의 범위 ▪사업수행 추진전략 ▪제안의 특징과 장점 ▪사업자(컨소시엄)의 역량
Ⅱ. 제안사업자 현황	▪일반현황 ▪조직 및 인원 ▪재무상태 ▪주요 사업내용 및 보유기술 ▪유사분야 수행경험
Ⅲ. 기술부문	▪DB 구축 부문 ▪HBIM 구축 부문 ▪콘텐츠 구축 부문 ▪시스템 구축 부문 ▪연구 및 국제포럼 프로그램 운영 부문
Ⅳ. 사업관리부문	▪품질보증계획 ▪관리방법론 ▪추진일정계획 ▪보고 및 검토계획 ▪수행조직 및 업무분장
Ⅴ. 지원 부문	▪교육훈련계획 ▪하자보수/기술이전/기술지원 ▪기밀보안 및 비상대책 부문 ▪기타 지원 사항
Ⅵ. 기타 부문	▪전문 업체 참여 및 상호협력 방안 ▪기타 사업 수행에 필요한 제안사항

※ 이 지침은 제안서 작성을 위한 안내서로서 과업내용서의 요구사항이 충실히 반영되도록 작성하여야 함

※ 제안서 작성항목은 지침을 준수하되 작성내용과 순서는 제안의 특성에 따라 변경하여 작성할 수 있음

□ 기타, 유의사항

❍ 사업의 일부과업을 하도급하려는 경우 다음 사항을 준수하여야 함.

- 계약을 체결한 사업자는 도급받은 사업의 전부 또는 일부를 다른 사업자에게 하도급하고자 할 경우, 하도급 계약 전에 발주기관으로부터 서면으로 사전승인을 받아야 함.

- 입찰 및 계약 체결 시「SW사업하도급계약의 적정성 판단기준」(과학기술정보통신부 고시)의 별지서식 제2호 및 제3호의 소프트웨어사업 하도급계획서를 제출

- 「소프트웨어산업진흥법」에 따른 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 재하도급은 원칙적으로 불허함

※ 「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」의「하도급계약의 적정성 판단 세부기준」에 따라 적정성 여부를 판단(단, 평가점수가 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음)

❍ 사업예산 20억 미만의 사업으로 별도의 제안서 보상을 하지 않음

❍ 제안서 인력은 단독 또는 공동수급 구성원의 자사인력으로 구성하여야 함

- 채용예정 인력은 별도로 이를 명기하고, 계약체결 전까지 채용을 완료하여야 함

- 적법한 파견근로자는 자사인력으로 간주하나, 원소속사를 반드시 명기해야 함

- 컨소시엄 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하고, 하도급 승인신청을 포함해야 하며, 협상과정에서 주관기관의 승인을 얻지 못할 경우에는 컨소시엄 구성원의 자사인력으로 대체하여야 함

❍ 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용 할 계획이 없음

❍ 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 기획재정부 계약예규 등 국가계약 관련 법령과 규정 등을 준용함

❍ 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 단 공급자는 아래 내용을 준수하여야 함

- 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의의 확약서를 발주기관에 지출하여야 함

- 공급자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함

- 발주기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법」제76조제1항제3호 및 「지방계약법」제92조제1항제19호에 따라 입찰참가자격을 제한함

❍ 본 사업은 「소프트웨어산업 관리감독에 관한 일반기준」(과기정통부 고시) 제6조에 따라 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업임

- 「소프트웨어산업 관리감독에 관한 일반기준」(과기정통부 고시) 별지 제3호서식에 따른 “소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합산정서” 첨부1

❍ 본 사업은 「소프트웨어산업 진흥법」제14조의2, 같은 법 시행령 제12조의2, 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」(과기정통부 고시) 제4조의2에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 미리 실시한 사업임

- 소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준(과기정통부 고시) 별지 제5호서식에 따른 “소프트웨어사업 영향평가 검토결과서” 첨부2

❍ 본 사업은 소프트웨어산업진흥법 제22조에 따라 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함

❍ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출안내’ 문서를 참조토록 함

❍ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함

❍ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함

Ⅳ		참고 사항

□ 기타 준수사항

❍ 이 용역수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 일반용역계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의함

❍ 과업수행 중 불가피하게 DB구축 및 자원조사 과정에 새로운 기술 또는 기법 등의 적용이 요구될 때 과업수행자는 발주기관과 협의하여 과업의 범위 내에서 신기술 구현이 가능하도록 적극 협조한다.

❍ 과업수행 중 문화재청과 과업수행자 간의 이견이 있을 경우에는 상호 협의를 통해 해결하되 발주기관의 해석이 우선한다.

❍ 과업수행자는 과업성과의 하자로 인하여 국가에 손실을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 지고 손해배상을 하여야 한다.

❍ 주관사업자는 사업 수행 시 관련 자료의 외부유출 방지 대책을 마련하여야 한다

❍ 사업과 관련하여 문화재청이 추진하는 문화재정보 사용자교육 및 기술지원에 적극 협조한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 위규자 및 직속감독자 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금	부정당업자 등록	500만원 이하	300만원 이하	100만원 이하

2. 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표 3] 제안서 평가항목 및 배점한도

평가항목 (100)	세부평가항목	평 가 기 준	배점기준	등 급
				A	B	C	D	E
전략 및 방법론(15)	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 대해 주변 환경 분석과 업무내용의 연관관계의 이해를 바탕으로 일관성 있는 방향과 전략을 제시하고 있는가를 평가한다.	5	5.0	4.25	3.5	2.75	2
	추진전략 및 적용기술	사업수행 시 위험요소를 고려하여 얼마나 창의적이고, 합리적인 타당한 대안을 제시하였는가를 평가하고, 사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하여 현실적으로 실현 가능하게 제시되어 있는지를 평가한다.	5	5.0	4.25	3.5	2.75	2
	추진 방법론	사업에 적정한 방법론의 제안 타당성을 평가하고, 실제 적용 사례와 경험을 바탕으로 효율적인 단계별 활동 내용을 구성하여 산출물의 적정성을 유지하고, 기술과 경험을 적절히 활용하고 있는가를 평가한다.	5	5.0	4.25	3.5	2.75	2
DB 구축 부문(30)	DB구축 기술 및 이해도	관련분야에 대한 전문 기술을 보유하였는가, 특히 문화재에 대한 이해도가 높고 관련 경험이 있는가를 평가한다.	15	15	12	9	6	3
	품질 요구사항	DB 구축의 완성도, 정확성 등 품질을 보장할 수 있는 방안과 구축과정에서 예상되는 문제점을 구체적으로 기술하고, 실현가능한 대응방안을 제시하며, 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 전문 인력이 투입되는가를 종합적으로 평가한다.	15	15	12	9	6	3
소프트웨어 개발부문(20)	기능 요구사항	방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다.	20	20	17	14	11	8
가이드라인 작성 부문(10)	전문성 및 분석	문화유산 데이터 구축에 관한 전문적인 지식을 가졌는가, 가이드라인 작성을 위한 역량을 보유하였는가를 평가한다	10	10	8.5	7.0	5.5	4.0
프로젝트 관리(10)	관리 방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 평가한다.	5	5.0	4.25	3.5	2.75	2
	일정 계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 도출된 활동 간의 배열이 합리적인지, 중간목표가 적정하게 제시되어 있는지, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 할당되어 있는지 등을 평가한다.	5	5.0	4.25	3.5	2.75	2
프로젝트 지원(15)	품질 보증 및 하자보수	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 획득한 사례가 있는지를 확인하고 평가하고, 사업자가 제시하는 하자보수 계획, 조직, 절차, 범위와 이와 관련된 기타의 활동에 대해 평가한다.	5	5.0	4.25	3.5	2.75	2
	교육 훈련	사업자가 데이터베이스 업로드 후 시스템 운영 및 관리자를 위해 제공 및 지원하는 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 및 조직 등에 대해 평가한다.	5	5.0	4.25	3.5	2.75	2
	기밀 보안 비상대비	사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가하고, 각종 백업, 복구 및 장애대응 대책에 관하여 평가한다.	5	5.0	4.25	3.5	2.75	2

[첨부 1] 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합산정서

[첨부 2] 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서