공          고

◉문화재청공고제2022-306호

「문화재보호법」제23조 및 같은 법 시행령 제11조 제4항에 따라 「영주 부석사 안양루」의 국가지정문화재(보물) 지정에 관한 사항을 다음과 같이 예고합니다.

2022년  8월  26일

문화재청장

1. 공 고 명 : 「영주 부석사 안양루」보물 지정 예고

2. 국가지정문화재(보물) 지정내용

ㅇ 종    별 : 보물

ㅇ 문화재명 : 영주 부석사 안양루(榮州 浮石寺 安養樓)

ㅇ 지정내용

- 소 재 지 : 경북 영주시 부석면 부석사로 345(북지리 148)

- 구조/형식/형태 : 목조/ 5량가/ 팔작지붕

- 수량 : 1동(85.31㎡)

- 조성연대 : 조선시대

- 소유자(관리자) : 대한불교조계종 부석사(대한불교조계종 부석사)

- 지정면적 : 85.31㎡

연번	소재지/ 지번	지목	지적면적(㎡)	지정면적 (㎡)	소유자		관리자
					성명	주소	성명	주소
1	경상북도 영주시 부석면 북지리 148	종교용지	2,212㎡	85.31㎡	대한불교 조계종 부석사	경상북도 영주시 부석면 북지리 148	대한불교 조계종 부석사	경상북도 영주시 부석면 북지리 148
계			2,212㎡	85.31㎡

3. 지정 사유 : 붙임

4. 예고일자 : 관보 공고일

5. 예고기간 : 관보 공고일로부터 30일간

6. 특기사항

가. 예고된 사항에 대하여 의견이 있으신 분은 관보 공고일로부터 30일 안에 문화재청 유형문화재과 또는 해당지방자치단체(경상북도 문화유산과, 영주시 문화예술과)로 제출하거나 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) 새소식「문화재지정예고」란에 게재하여 주시기 바랍니다.

나. 연락처

ㅇ 문화재청 유형문화재과

- 전화 (042)481-4916 / 팩스 (042)481-4939

- 주소 (우 35208) 대전광역시 서구 선사로 139 정부대전청사 1동

ㅇ 경상북도 문화유산과

- 전화 (054)880-3168 / 팩스 (054)880-3179

- 주소 (우 36759) 경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455

ㅇ 영주시 문화예술과

- 전화 (054)639-6582 / 팩스 (054)639-6569

- 주소 (우 36132) 경상북도 영주시 시청로 1,(휴천동)

붙임  1) 국가지정문화재(보물) 지정도면

2) 국가지정문화재(보물) 지정사유.   끝.

<붙임1> 국가지정문화재(보물) 지정도면

<붙임2> 국가지정문화재(보물) 지정사유

영주 부석사 안양루는 경상북도 영주시 부석면 부석사로 345에 위치하고 있으며, 2018년 「산사, 한국의 산지승원」으로 유네스코 세계유산에 등재된 부석사 내에 자리하고 있는 문루로, 국보 부석사 무량수전 앞에 위치한 정면 3칸, 측면 2칸 규모의 중층 다포계 팔작지붕의 형식을 가진, 16세기 사찰 문루 건축의 대표적 사례이다.

영주 부석사 안양루는 『계암일록(溪巖日錄, 작성연대 1615년)』 「부석사 안양루 중창기(浮石寺 安養樓 重刱記, 작성연대 1644년)」, 「무량수전 안양루 중수기(無量壽殿 安養樓 重修記, 작성연대 1723년)」 등의 문헌자료에 의하면, 원래 ‘강운각(羌雲閣)’이라는 단층 건물이 있었으나, 1555년 화재로 소실되었고, 이후 1576년에 중층 문루인 ‘안양루’를 그 자리에 지은 것으로 되어 있다.

영주 부석사 안양루는 전체 사찰배치에서 사찰의 진입 축(軸)을 꺾어 무량수전 영역에 진입하게 하고 있어, 무량수전 영역의 종교적 경외감과 조망을 극대화 시키고 있다.

아래층은 모두 기둥만으로 구성되어 있으며, 가운데 칸에 계단을 두어 무량수전으로 통하는 출입문으로 사용하는 누하진입(樓下進入)의 형식으로 되어 있고, 안양문이라는 현판이 걸려 있다. 위층은 사방이 벽체가 없이 트여 있으며, 내부 바닥 전체가 우물마루로 되어 있어 강당의 역할을 하고 있다. 공포는 외2출목, 내3출목으로 구성되어 있으며, 주간포는 주심포 사이에 각 1개씩 배치되어 있다. 공포는 외부와 내부의 모습이 다른데, 외부의 살미는 길이가 짧으면서 끝을 직절한 쇠서형태로 된 반면, 내부는 교두형으로 첨차와 동일한 형태로 처리되어 있고, 첨차에는 조선 중기 이전에 나타나는 공안(拱眼)의 수법이 남아 있다. 또한 대들보 위에는 화반형 동자대공, 첨차, 소로로 구성된 포대공을 놓아 종보를 받치고 있으며, 충량 위에는 복화반 형태 동자주와 화반형 동자주를 직교하여 도리를 받치고 있는데, 이러한 구성은 조선 중기 또는 그 이전에 사용된 오래된 기법으로 알려져 있다.