국가지정문화재(보물) 지정 예고 사유

□ 상주 양진당(尙州 養眞堂)

승곡리의 나지막한 구릉을 뒤에 두고 승곡리의 넓은 들판을 바라보며 동남향하여 자리잡고 있는 상주 양진당은 검간(黔澗) 조정(趙靖)이 1626년 처가인 안동의 천천동에 있던 가옥을 해체한 후 뗏목을 띄워 낙동강을 통해 옮겨 지은 것으로 상량문(天啓 6年 丙寅 12月 28日 丙辰 上籃薰 趙基遠)을 통해 알 수 있다. 또한, 종도리에서 발견된 崇禎後 180年 丁卯 11月 18日 乙酉 上宅主 趙述謙 이라는 기록이 나온 것으로 보아 1807년(순조 7)에 중수한 사실을 확인할 수 있다.

1966년의 대홍수 때 전면에 있던 사랑채 등이 유실되어 ⨅자형의 정침만이 남아 있던 것을 1975년에 경상북도 유형문화재 제85호로 지정하였으며, 2004년 12월  발굴조사를 통하여 대문채를 복원하여 현재는 ‘ㅁ’자형 평면을 이루고 있다.

상주 양진당은 전체적으로 정면 9칸, 측면 7칸의 규모의 ‘ㅁ’자형 평면을 한 고상식 건물로서 퇴칸 전면에 세운 6개 기둥은 통재를 사용하였는데, 특이하게 하층부분에는 방형으로 치목하고 상부는 원형으로 다듬었다.

대청에 사용한 기둥은 전면은 원주로, 배면은 팔각형으로, 좌우측에는 방형으로 치목하였는데, 이는 천원지방(天圓地方)이라는 동양의 우주관에 따른 조형원리를 건물 조영에 구현한 것으로 보인다.

지붕은 정침의 툇마루 상부만 겹처마로 하고 나머지는 홑처마로 하였는데, 겹처마의 경우 일반적으로 원형 서까래에 방형 부연을 얹는데 비해 양진당은 서까래를 네모지게 다듬어 부연과 같은 모습을 취하게 했다.

본채의 3칸 온돌방 전면과 3칸 대청 배면에 나있는 창호는 모두 중간설주가 있는  영쌍창이다.

이 건물은 소위 고상식 주거에 속하는 것으로 건물 바닥이 지면에서 1미터 이상 높게 마련하면서 고상식 주거에서는 보기 드문 구들을 설치한 점에서 조선시대 주거유형의 다양성을 보여주는 귀중한 사례이다. 방이 두 줄로 나열되는 겹집의 형식을 취하고 있는 점도 특색이며 기둥은 굵은 부재를 사용하면서도 모서리를 접어서 투박하게 보이지 않게 하는 기술적 성숙도를 보이고 있다.

상주 양진당은 비록 대문채를 발굴조사를 통하여 복원하였지만 조선시대 구들을 갖춘 고상식주거의 귀중한 사례이며 조선시대 주거건축의 지역적 특성, 역사적 변천과정을 파악할 수 있는 학술적 가치가 높은 건물로 보물지정 가치가 충분하다고 평가된다.

□ 돈암서원 응도당(遯巖書院 凝道堂)

돈암서원은 사계 김장생을 주향으로 1634년(인조 12) 창건되었으며 1659년(효종 10) 사액 되었다. 1658년(효종 9) 신독재 김집을 추배하였고 이어 1688년(숙종 14)에 동춘당 송준길, 1695년에는 우암 송시열을 각각 추배하였다.

응도당은 당초 서원을 충남 연산면 임리 249번지에 창건할 때 함께 건립한 이후, 1881년(고종 8년) 침수피해로 인하여 서원을 임리 74번지로 이건할 때 재정적인 부담 때문에 옮기지 못하였다가 1971년 현재의 위치로 이건하였다.

응도당의 기단은 장대석 두벌대로 만들어 높지 않으나 1자반 높이의 원형초석 위에 잘 가공된 두리기둥을 세워 전체적으로 안정된 비례감이 느껴진다.

지붕 가구에서 어칸 2개의 대량은 고주를 쓰지 않고 단면적이 크면서 자연스러운 보를 사용하여 웅장함을 느낄 수 있고, 좌우 협칸은 2고주 5량가로 처리하였으며, 고주의 비례감이 안정적이다.

공포는 1출목 2익공형식으로 첨차는 단부에 장식성이 강한 연화를 정교하게 투각하였으며, 제공은 쇠서모양의 2제공이고 보머리 부분은 운공모양과 봉두를 조각하였다.

전후면 각 칸마다 파련문 화반을 하나씩 설치하였는데 전면은 초각을 완전히 조각하고 후면의 화반은 초각을 일부 생략하여 조선후기의 실용적인 면을 볼 수 있다. 측면에는 풍판을 달고 풍판 아래에는 눈썹지붕을 달아내었으며 창방뺄목은 풍판까지 길게 빼내고 가새를 받쳐 두었다. 지붕은 전후면 모두 겹처마 맞배지붕이다.

응도당은 현존하는 서원 강당 건물로는 거의 유일하게 고대 예서에서 말하는 하옥제도(厦屋制度)를 본 받아 지어진 건물이다. 사계선생은 생전에 가례집람을 저술하면서 고대 중국의 예서에서 전하는 이상적인 의례용 전각을 그림과 함께 설명한 바 있는데 사후에 송준길, 송시열 등 그의 제자들이 응도당을 건립하면서 하옥제도에 입각한 평면과 구조를 채택하였다.

그 특징은 평면구성에서 중당(中堂)과 동서상(東西廂), 중당 뒤에 중실(中室)과 좌우방(左右房)과 동서 협실(東西 夾室)을 두는 것이며 지붕은 맛배지붕 형태에 양 측면에 덧지붕의 일종인 영(榮)을 두는 것이다. 현재 응도당은 내부 바닥 일부 및 창호가 변형되었지만 기본적인 평면구성이나 영 등이 잘 남아있다.

응도당은 비록 당초 위치에서 이전되기는 하였지만 17세기 조선의 선비들이 이상적인 고대 예제를 따라 건물을 조성하려고 했던 노력을 눈으로 확인할 수 있는 귀중한 사례이며 현존하는 건물 역시 그러한 특징이 잘 남아있다는 점에서 보물지정의 가치가 충분하다고 판단된다.