공   고 (안)

문화재청 공고 제2009-24호

문화재보호법 제47조, 같은 법 시행규칙 제2조 제4항 및 제42조에 따라 전기통신․우정 관련 유물에 대하여 다음과 같이 문화재 등록을 예고합니다.

2009.  2. 18.

문  화  재  청  장

1. 공고명 : 문화재 등록 예고

2. 등록예고 문화재

가. 등록예고 내용

연번	문화재 명칭	소재지(소장처)	제작년도	크기/재질	소유자	비고
1	벽걸이형 자석식 전화기	서울특별시 성북구 하월곡동 67-48 (KT 월곡지사)	1920년대 추정	27×19×71cm 수동 자석식, 목재	(주)KT
2	벽걸이형 공전식 전화기	서울특별시 성북구 하월곡동 67-48 (KT 월곡지사)	1955년	16×17.5×20.5cm 수동 공전식, 목재	(주)KT
3	체신 1호 자석식 전화기	서울특별시 성북구 하월곡동 67-48 (KT 월곡지사)	1966년	20.5×16.5×12cm PVC	(주)KT
4	벽걸이형 자동식 전화기	서울특별시 성북구 하월곡동 67-48 (KT 월곡지사)	1935년	33×17×21cm 목재	(주)KT
5	이중 전보송신기	서울특별시 성북구 하월곡동 67-48 (KT 월곡지사)	1930년대 추정	14×10×7cm 목재, 철재	(주)KT
6	음향인자전신기	서울특별시 성북구 하월곡동 67-48 (KT 월곡지사)	1955년	23×35×20cm 목재, 철재	(주)KT
7	인쇄전신기	대전광역시 중구 산성동 279-11 (충남전기통신박물관)	1945년	100×60×110cm 103kg, M-19형, 철재	(주)KT
8	무장하 케이블 접속장치	서울특별시 성북구 하월곡동 67-48 (KT 월곡지사)	1936년	29cm, 1.4m/m, 10Q 함체:선철, 접속점:연관	(주)KT
9	금산위성통신 제1지구국 안테나설비	충청남도 금산군 금성면 양전리 259-1 (KT 위성운용센터 국제위성센터)	1969년	H 40m 안테나Ø27.4m 안테나 개구면적 660㎡	(주)KT
10	광복전후기 우체통	충청남도 천안시 동남구 양지말길 18 (우정박물관)	1940년대 초반	48×130×48cm 철재	우정사업본부
11	소록우체국 우체통	충청남도 천안시 동남구 양지말길 18 (우정박물관)	광복 직후	50×138×50cm 철재	우정사업본부

나. 등록사유

1) 벽걸이형 자석식 전화기

ㅇ 1920년대 일본통신공업주식회사(日本通信工業株式會社)에서 제작된 송․수화기가 분리된 형태의 자석식 전화기로 전화기 자체에 통화전류를 보내는 건전지와 발전기가 갖춰져 전화기의 핸들을 돌리면 발전기가 회전하며 신호가 송출되는 형식임

ㅇ 전화 사용 초기단계에 보급된 전화기로 수동 자석식 전화교환기와 연결되어 사용된 형식이며, 전지는 남아있지 않으나 부속품이 완전하여 사용 가능한 전화기로 사료적 가치가 있음

2) 벽걸이형 공전식 전화기

ㅇ 1955년 일본 중여통신기제작소(中与通信機製作所)에서 제작된 송․수화기가 분리된 형태의 공전식 전화기로 가입자가 수화기를 들면 회선에 직류전류가 흘러 교환대에 설치된 램프를 점등시켜 교환원을 호출하는 방식임

ㅇ 독립식 전화기가 갖추고 있는 신호용 벨이 없는 것이 특징이며, 동 시대에 사용된 전화기 중 국내에 유일하게 남아있는 증설용 전화기로 희소성이 있음

3) 체신 1호 자석식 전화기

ㅇ 1966년 한국통신기공업주식회사에서 제작한 국산화 1호 자석식 전화기임. ‘체신 1호’는 1962년에 체신부가 규격을 정하여 국내 최초로 개발한 기종으로, 이후 전화기의 본격적인 국산화가 시작되었음

ㅇ 당시 일본산과 미국산 전화기가 주종을 이루던 상황에서 우리나라 최초로 개발한 정부 규격의 국산 전화기로서 기술적․역사적 가치가 큼

4) 벽걸이형 자동식 전화기

ㅇ 1935년 일본전기주식회사(日本電氣株式會社, NEC)에서 제작된 자동식 전화기로 다이얼이 부착되어 있음. 이러한 전화기는 1935년 3월 나진우편국과 1935년 10월 경성전화국에서 자동전화를 개통한 때부터 체신부가 1962년 자동식 전화 규격을 제정하여 체신 1호 자동전화기가 생산될 때까지 사용된 형식의 전화기로 희소성이 있음

5) 이중 전보송신기

ㅇ 1930년대 일본에서 제작된 것으로 추정되는 전건(電鍵, key)으로 손가락으로 스위치를 여닫아 모스부호(Morse Code)로 전보를 송수신 하는 전보 송신기임

ㅇ 1960년대까지 일반적으로 사용되었으며, 당시 사용된 것으로는 국내 유일하게 남아있는 이중(二重) 전신용 전건임

6) 음향인자전신기

ㅇ 1955년 일본 충전기공업주식회사(沖電氣工業株式會社, OKI)에서 제작된 음향 인자 겸용 전신기로 전기의 흐름을 이용해 문자정보를 부호화하여 교신에 이용됨

ㅇ 전화국, 우체국에서 전보 송수신용으로 사용하고 특히, 통신사의 통신기량 평가시 주로 사용되었던 모스부호(Morse Code) 송수신기기로 인쇄전신기(TTY)가 도입될 때까지 사용됨

7) 인쇄전신기

ㅇ 1945년 미국 텔레타이프사(Teletype Corporation)에서 제작된 M-19형 인쇄전신기로 M-15형의 개량형임. 건반송신 및 천공송신이 가능한 영문전용 인쇄전신기로 사료적 가치가 있음

8) 무장하 케이블 접속장치

ㅇ 1936년 일본전기주식회사(日本電氣株式會社, NEC)에서 제작된 무장하 케이블의 접속장치 및 함체의 일부로, 포설된 무장하 케이블의 접속점을 보호하기 장치임

ㅇ 1930년대 이후 장기간 사용하였던 특이한 형태의 장거리 통신시설로 우리나라 전기통신산업이 중계지적인 입장에서 경영되었음을 보여주는 기술적․사료적 가치가 큰 유물임

9) 금산위성통신 제1지구국 안테나설비

ㅇ 1969년 미국 필코포드사(Philco Ford)에서 제작한 안테나설비로 1970년 충남 금산에 우리나라 최초의 위성통신지구국이 건설된 후 개통되었으며, 카세그레인 안테나(Cassegrain antenna)라 불리는 이 안테나는 주반사판, 부반사판, 안테나 지지타워, 안테나 구동장치 등으로 구성됨

ㅇ 태평양 상공의 인텔샛(Intelsat) 3호 위성을 이용해 미국, 홍콩, 대만 등 태평양 연안 7개 국가간 136회선의 국제통신망을 구축하여 우리나라 국제통신 발달의 선구적 역할을 한 것으로 기술적․사료적 가치가 큼

10) 광복전후기 우체통

ㅇ 1940년대 초반에 우리나라에서 제작된 것으로 추정되는 우체통으로 일제강점기 우편 마크 위에 광복 이후 우리나라의 우편 마크를 덧칠한 흔적이 있어 광복전후 과도기의 체신행정을 보여주고 있음

11) 소록우체국 우체통

ㅇ 광복 직후에 전남 고흥의 소록도에서 사용된 우체통으로 1984년 체신부 우표과에서 우정박물관으로 이관하여 1985년 박물관 개관 시부터 전시됨

ㅇ 원기둥형의 철제 우체통에 당시의 우편마크가 양각되어 있고, 붉은색 칠은 퇴락되고 일부 녹이 슬었으나 원형을 잘 유지하고 있어 사료적 가치가 큼

3. 의견제출

위 등록예고 사항에 대하여 의견이 있으신 기관․단체 또는 개인은 공고일부터 30일 이내에 다음 사항을 기재한 의견서를 문화재청으로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 등록예고사항에 관한 의견(찬․반 의견과 그 사유)

나. 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호

다. 의견 제출방법 : 우편, 팩스 등을 통해 제출하거나 문화재청 홈페이지

(http://www.cha.go.kr, 새소식>문화재지정예고)에 의견 등록

라. 연 락 처

ㅇ 전    화 : (042)481-4888, 4892

ㅇ 팩    스 : (042)481-4899

ㅇ 전자우편 : starry9@ocp.go.kr

ㅇ 주    소 : 대전광역시 서구 선사로 139번지 정부대전청사 1동

문화재청 근대문화재과 (우 302-701)